## 同步化邏輯磁碟機

同步化邏輯磁碟機的目的是在所選的磁碟機上計算和寫入同位資料。 邏輯磁碟機的同步化會驗證邏輯磁碟機資料冗餘的正確與否。

如果停用了自動同步化，您在建立了新的 RAID 層次 5 邏輯磁碟機之後，必須將它們同步化。 如果停用了資料淨化，RAID 層次 1 和 RAID 層次 5 的邏輯磁碟機的同步化會每週進行一次。 這不會改變磁碟機上的資料。

> 備註： 您可以檢視「控制器」資料畫面來判斷控制器支不支援自動同步化和資料刷新。 資訊畫面會告訴您這些特性有沒有啟用或停用。

如果要同步化邏輯磁碟機：

1. 按一下「主樹狀結構」中的邏輯磁碟機。
2. 按一下動作 --> 同步化邏輯磁碟機。
3. 按一下是。

如果邏輯磁碟機連接到支援自動同步化的控制器，「ServeRAID 管理程式」會自動同步化所有新的 RAID 層次 5 的邏輯磁碟機。 「管理程式」會在狀態列中顯示進度指示器。 在自動同步化期間，您可以在控制器上執行任何其它動作。 在自動同步化期間，您也可以關閉伺服器，當您打開伺服器時，韌體會從原來停止之處開始，繼續進行自動同步化。

當您建立邏輯磁碟機來連接到不支援自動同步化的控制器時，事件檢視器內會出現一則警告事件，說明您必須先同步化邏輯磁碟機，才能儲存資料。 請完成上面所列出的步驟。 對於不支援資料淨化的控制器而言，請考慮以手動方式，每週同步化一次 RAID 層次 1 和 RAID 層次 5 邏輯磁碟機。 這不會改變磁碟機上的資料。

同步化作業的時間可能會很久。 在同步化完成之前，您不能在控制器上執行任何其它動作。 在同步化完成之前，請勿關閉伺服器。 「管理程式」會在狀態列中顯示進度指示器。