## RAID 레벨-x0 이해

RAID 레벨-x0은 RAID 레벨-00, 10, 1E0 및 50을 의미합니다. RAID 레벨-x0은 어레이에서 더 많은 물리 드라이브를 포함합니다. 그러면, 더 큰 논리 드라이브를 가질 수 있고 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. RAID 레벨-0, 1, 1E, 5 및 5E는 한 어레이에서 17개 이상의 물리 드라이브를 사용할 수 없습니다. 그러나, RAID 레벨-00, 10, 1E0 및 50는 어레이들의 어레이 또는 확장 어레이를 관리하여 더 많은 물리 드라이브를 포함합니다. 운영 체제는 일반 어레이 논리 드라이브와 동일하게 확장 어레이 논리 드라이브를 사용합니다.

참고: RAID 레벨-x0는 IBM ServeRAID-4H Ultra160 SCSI 컨트롤러에서만 사용할 수 있습니다.

RAID 레벨-x0는 최소 2개의 드라이브를 필요로 하고 최대 60 개 드라이브를 지원합니다.

다음 그림은 RAID 레벨-10 논리 드라이브에 대한 예제입니다.

### RAID 레벨-10 예제

6개의 물리 드라이브로 시작합니다. |
2개의 물리 드라이브를 사용하는 3개의 어레이(A, B 및 C로 표시)를 작성합니다. |
그런 다음, 3개의 어레이를 연결하는 확장 어레이(1로 표시)를 작성합니다. |
하위 논리 드라이브가 각 어레이(A, B 및 C) 내에서 작성됩니다. 그런 다음, 데이터가 어레이의 물리 드라이브 사이에서 블록을 생성하면서 스트라이프됩니다. 각 어레이에서 오른쪽 드라이브의 데이터는 왼쪽 드라이브의 사본입니다. 이것은 하위 논리 드라이브(A, B 및 C)가 RAID 레벨-10내의 RAID 레벨-1이기 때문입니다(다음 테이블 참조). |
그런 다음, 확장 어레이에서 논리 드라이브를 작성합니다(1). 데이터가 논리 드라이브 사이에서 블록을 생성하면서 스트라이프됩니다. 이러한 블록은 중복되지 않습니다. 이것은 논리 드라이브(1)가 RAID 레벨-x0내의 RAID 레벨-0이기 때문입니다(다음 테이블 참조). |

RAID 레벨 | 하위 논리 드라이브 | 확장 어레이 논리 드라이브
--- | --- | ---
00 | RAID 레벨-0 | RAID 레벨-0
10 | RAID 레벨-1 | RAID 레벨-0
1E0 | RAID 레벨-1E | RAID 레벨-0
50 | RAID 레벨-5 | RAID 레벨-0

RAID 레벨-10, 1E0 및 50이 있는 물리 드라이브가 하위 논리 드라이브에서 실패하는 경우, ServeRAID 컨트롤러는 읽기 및 쓰기 요청을 하위 논리 드라이브의 나머지 기능 드라이브로 전환합니다. RAID 레벨-00의 물리 드라이브가 하위 논리 드라이브에서 실패하는 경우에는 데이터가 손실됩니다.

다음 내용도 참조하십시오.

RAID 기술 이해
스트라이프 단위 크기 이해
RAID 레벨 선택
RAID 레벨-0
RAID 레벨-1
RAID 레벨-1E
RAID 레벨-5
RAID 레벨-5E