## RAID レベル-0 の説明

RAID レベル-0 は、アレイ中のすべてのドライブを超えてデータをストライプ します。これによって、速度はかなり改善されますが、データの冗長はありません。RAID レベル-0 では、冗長データ用またはデータ -パリティー 記憶域用の余地を取らないために、提供される RAID レベルで最大の記憶容量を提供します。

RAID レベル-0 では少なくとも 1 台のドライブが必要であり、これは、ファームウェアのレベルおよび ストライプ単位サイズ によって異なります。最大 8 または 16 台のドライブをサポートします。

次の図は RAID レベル-0 論理ドライブの例です。

### RAID レベル-0 の例

2 台の物理ドライブで開始します。 |
この 2 台の物理ドライブを使用してアレイを作成します。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを作成します。 |
データはドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 データはアレイ中のすべてのドライブを超えてストライプされますが、冗長データは保管されません。 |

アレイ中物理ドライブが失敗すると、RAID レベル-0 割り当ての論理ドライブのデータを失う結果となりますが、その論理ドライブ内のみです。同じアレイ中に RAID レベル-1、1E、5、または 5E を割り当てた論理ドライブがある場合には、そのデータは失われません。

注: 物理ドライブが１つだけあるアレイの場合には、RAID レベル-0 を割り当てることができるのは、そのアレイ中のその論理ドライブに対してだけです。

障害の起きたドライブを交換する時には、ServeRAID コントローラは、すべての RAID レベル-1E および RAIDレベル-5E の論理ドライブを、交換する物理ドライブ上に自動的に再構築することができます。ただし、障害の起きた RAID レベル-0 論理ドライブに保管されたデータはすべて失われます。

データが失われるリスクはありますが、この RAID レベルで提供される速度の利点を利用するために、論理ドライブの１つに RAID レベル-0 を割り当てたいことがあります。この論理ドライブは、毎日バックアップし、安全性が主要目的ではないデータ、すなわち、簡単に再作成できるデータを保管するために使用することができます。また、最大の容量が必要となる時にも、RAID レベル-0 論理ドライブを使用したいことがあります。

また、次も参照してください。

RAID テクノロジーの説明
ストライプ単位サイズの説明
RAID レベルの選択
RAID レベル-1
RAID 拡張レベル-1
RAID レベル-5
RAID 拡張レベル-5
RAID レベル-x0