## 어레이 용량에 따른 RAID 레벨 선택

RAID 레벨... | 어레이에서...
RAID 레벨-0 | 어레이에 포함된 하나 이상의 하드 디스크 드라이브 참고: 어레이가 하나의 하드 디스크 드라이브를 가진 경우 이 레벨을 선택합니다. 임의의 논리 드라이브에 대해 RAID 0을 선택할 수 있습니다.
RAID 레벨-1 | 두 개의 하드 디스크 드라이브. 두 개의 하드 디스크 드라이브에 대한 기본값은 RAID 레벨-1입니다.
RAID 레벨-1E | 세 개 이상의 디스크 드라이브
RAID 레벨-5 | 세 개 이상의 디스크 드라이브
RAID 레벨-5E | 네 개 이상의 디스크 드라이브
RAID 레벨-00 | 두 개 이상의 디스크 드라이브
RAID 레벨-10 | 네 개 이상의 디스크 드라이브
RAID 레벨-1E0 | 여섯 개 이상의 디스크 드라이브
RAID 레벨-50 | 여섯 개 이상의 디스크 드라이브

참고: RAID 레벨 변경을 사용하는 경우 어레이의 모든 논리 드라이브에 동일한 RAID 레벨을 지정해야 합니다.

### 다음 내용도 참조하십시오.

RAID 레벨 선택 (조정 성능)