## 启动物理驱动器自检验证检测

使用此操作执行下列物理驱动器自检验证检测：

- 简短自检。此检测在两分钟或更短时间内完成。
- 扩展自检。此检测持续时间相当于完整的物理驱动器验证检测的持续时间。

这些自检将验证物理驱动器的功能是否正常。如果驱动器标记为坏死，则此操作可能提供其他信息，IBM 服务代表可以使用这些信息诊断问题。

如果物理驱动器支持自检验证检测，选定物理驱动器的信息屏面（即右屏面）显示一行最后自检结果。

1. 单击主树中的物理驱动器 、SCSI 通道 、逻辑驱动器 或控制器 。
2. 单击操作-->物理驱动器自检-->启动短自检以执行简短自检。
   或
   单击操作-->物理驱动器自检-->启动扩展自检以执行一个扩展检测。

   自检开始，信息屏面示进度指示器，标记着自检完成百分比。自检完成时，进度指示器消失且最后自检结果被更新。只有自检完成或选择停止自检时，才更新最后自检结果。
   注意：如果此操作用于 SCSI 通道、逻辑驱动器或控制器，ServeRAID 管理器在所有支持自检验证检测且属于选定的 SCSI 通道、逻辑驱动器或控制器的物理驱动器上启动检测。

在自检过程中，ServeRAID 管理器接收事件。当物理驱动器自检失败，管理器将接收到报告了每个失败驱动器的事件。当所有检测都完成后，管理器将接收到事件“驱动器自检完成”。

通过单击操作-->停止自检可以在自检完成之前停止自检。

前 20 个自检的结果存储在每个检测的物理驱动器的磁盘驱动器日志中。要保存这些结果：

1. 在主树上单击控制器。
2. 单击操作-->保存可打印配置和事件日志。ServeRAID 管理器将所有支持自检的物理驱动器的自检结果保存在 RAIDn.LOG 文件中（n=适配器号）。