## 配置 ServeRAIDTM 控制器：基本步骤

1. 从目录树视图单击想要配置的控制器。

   提示：只能选择控制器，但可以展开和折叠整个树。

2. 单击操作 --> 创建阵列。“配置”窗口打开。

3. 单击快速或自定义配置方式；然后单击下一步。

   若选择....
   在“快速”方式，“ServeRAID 管理器”自动执行： | 在“自定义”方式，“ServeRAID 管理器”指导您完成：
   基于系统中就绪物理驱动器的数目和大小，创建一个或多个磁盘阵列。 定义热备用驱动器（若相同大小的四个或更多就绪物理驱动器可用）。 为每个阵列定义一个逻辑驱动器。 | 选择物理驱动器，您想要将这些物理驱动器包括在磁盘阵列中或将它们创建为热备用驱动器。 定义阵列的逻辑驱动器。

4. 在复查配置摘要之后，单击应用，“管理器”将配置控制器，初始化逻辑驱动器并使之同步。

新的逻辑驱动器和配置就可供使用了。

另见

快速配置示例
配置控制器