## Die ServeRAID(R) Manager-Schnittstelle

Bevor Sie mit der Arbeit mit ServeRAID Manager beginnen, sollten Sie sich ein wenig Zeit nehmen, den Aufbau der grafischen Schnittstelle zu studieren.

1. Menüleiste
2. Funktionsleiste
3. Hauptbaumstruktur
4. Hauptanzeige
5. Ereignisanzeige
6. Statusleiste

Die Schnittstelle von ServeRAID Manager bietet eine Reihe von Arbeitsmethoden. Sie können:

- Eine Aktion aus der Menüleiste auswählen.
- Auf ein Objekt in der Funktionsleiste klicken.
- Mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Baumstrukturansicht klicken.
- Objekte aus einer Baumstrukturansicht ziehen und an eine andere übergeben, um beispielsweise einem Plattenstapel ein Laufwerk hinzuzufügen.

### Menüleiste

Die Menüleiste enthält die Standardmenüs Datei, Anzeige, Aktionen und Hilfe. Neben der Maus können Sie auf die Menüleiste auch über den Direktaufruf über die Tastatur zugreifen. Die Auswahl im Menü Aktionen steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol in der Hauptbaumstruktur klicken.

> Hinweis: Während der folgenden Vorgänge stehen keine Aktionen aus dem Menü Aktionen zur Verfügung:

> - Wiederherstellen
> - Vordergrundsynchronisierung
> - Migration logischer Laufwerke
> - Komprimierung oder Dekomprimierung bei RAID-Stufe-5 Erweitert
> - FLASHCopy mit Sicherungsoption

### Funktionsleiste

Die Funktionsleiste enthält Schnellzugriffssymbole für häufig vorkommende Tasks.

### Hauptbaumstruktur

Die Hauptbaumstruktur ist eine erweiterbare Baumstrukturansicht des verwalteten Systems. Sie können einen Großteil der Konfigurations- und Verwaltungs-Tasks ausführen, wenn Sie zunächst die Objekte für ServeRAID-Controller, Plattenstapel, logische Laufwerke, Hot-Spare-Laufwerke oder physische Laufwerke aus der Hauptbaumstruktur auswählen.

In der Hauptbaumstruktur wird maximal folgendes angezeigt:

- Uneingeschränkte Anzahl von Systemknoten
- 12 Controller pro System
- Acht Plattenstapel pro Controller
- Acht logische Laufwerke pro Controller
- Drei Kanäle pro Controller
- 15 physische Laufwerke pro Kanal

In der Hauptbaumstruktur wird ein Systemwarnungssymbol angezeigt, wenn einer der Controller in einem System einen der folgenden Fehler aufweist:

- Ein funktionsunfähiges physisches Laufwerk
- Ein PFA-Fehler auf einem physischen Laufwerk
- Ein logisches Laufwerk, das kritisch oder offline ist
- Ein blockiertes logisches Laufwerk
- Ein Fehler im Notstromversorgungs-Cache
- Einer der Controller antwortet nicht
- Ein Fehler in einem Gehäuse

Wenn für eines der Systeme ein Warnungssymbol angezeigt wird , dann weist das Symbol für verwaltete Systeme ebenfalls ein Warnungssymbol auf .

### Hauptanzeige

Die Hauptanzeige enthält spezifische Objektinformationen oder Konfigurationsanweisungen. Wenn ServeRAID Manager sich im Informationsmodus befindet, und Sie auf ein Objekt in der Hauptbaumstruktur klicken, werden Zusatzinformationen zu dem Objekt in dieser Anzeige angezeigt. Befindet sich der Manager im Konfigurationsmodus, werden Anweisungen zur Konfiguration des ServeRAID-Subsystems angezeigt.

### Ereignisanzeige

Die Ereignisanzeige enthält Ratschläge, Statusinformationen und Nachrichten zu Ihrem ServeRAID-Subsystem. Jedes Ereignis besteht aus:

- Einem Symbol
  Diese Symbole zeigen die Wertigkeit des Ereignisses an:
  - Information
  - Warnung
  - Fehler

- Einer Datums- und Zeitmarke
  Gibt an, wann das Ereignis aufgetreten ist.

- Der Name des Hosts, bei dem das Ereignis aufgetreten ist
Hinweis: Bei einigen Ereignissen wird kein Host-Name angegeben.

- Einer Beschreibung
  Ereignisse können Sie darüber informieren, daß eine Wiederherstellung gestartet wird, eine Konfiguration angewendet wird, oder daß ein fehlerhaftes Laufwerk entdeckt wurde, sowie über andere potentielle Probleme, die in den verwalteten Systemen auftreten könnten. Ereignisse f³r ferne Systeme werden angezeigt,
  - wenn das lokale System in die Hinweisliste eines fernen Systems aufgenommen wurde.
  - wenn Sie das ferne System mit Hilfe der Aktion Fernes System hinzufügen der Hauptbaumstruktur hinzugefügt haben.

Hinweis: Bei Warnungen und Fehlern wird Ihnen das Ereignis zusätzlich durch ein akustisches Signal signalisiert

Wenn Sie auf ein Ereignis in der Ereignisanzeige doppelklicken, öffnet sich das Fenster Zusatzinformation zum Konfigurationsereignis. Hier werden die gleichen Informationen wie in der Ereignisanzeige angezeigt, jedoch in einem größeren und übersichtlicheren Fenster. Bei einigen Ereignissen werden in diesem Fenster noch weitere Informationen angezeigt.

Wenn ServeRAID Manager sich nicht im CD-Startmodus befindet, nimmt der Manager jedes Ereignis in einer Protokolldatei namens RAIDEVT.LOG auf. Überschreitet die Größe dieser Datei 200 KB, benennt der Manager die Datei in RAIDEVT.OLD um und legt eine neue Protokolldatei mit dem Namen RAIDEVT.LOG an. Besteht bereits eine Datei mit dem Namen RAIDEVT.OLD, überschreibt der Manager diese.

### Statusleiste

Die Statusleiste zeigt von links nach rechts die folgenden Informationen an:

- Symbol und Textinformation zum Gesamtstatus der verwalteten Systeme. Das Symbol ist identisch mit dem Symbol Verwaltete Systeme, das in der Baumstrukturansicht angezeigt wird. Der Text gibt an, ob ServeRAID Manager auf einem der Systeme ein Problem entdeckt hat.

  Hinweis: Sie können die Anzeige der Informationen in der Statusleiste mit Hilfe der vertikalen Balken links und rechts anpassen. Sie müssen den vertikalen Balken u.U. anpassen, damit Sie den Text zum Gesamtstatus der verwalteten Systeme anzeigen können.

- Den aktuellen Pfad in der Baumstruktur.

- ServeRAID Manager zeigt ein beschriftetes Statusanzeigefeld in diesem Teilfenster an, wenn die Controller im aktuell ausgewählten System ein logisches Laufwerk enthalten, auf dem eine der folgenden Aktionen ausgeführt wird:
  - Wiederherstellen
  - Migration
  - Synchronisation (Vordergrund oder Hintergrund)
  - Komprimierung oder Dekomprimierung (nur bei RAID-Stufe-5E)
  - FlashCopy

  Wird keine Aktion ausgeführt, ist dieses Teilfenster leer.

  Das Statusanzeigefeld ist mit der Controller-Nummer und der logischen Laufwerksnummer gekennzeichnet. Wenn auf mehr als einem der Controller eine dieser Aktionen ausgeführt wird, wird der Fortschritt des ausgewählten Controllers in diesem Teilfenster angezeigt.