## 在“快速”和“自定义”配置方式之间进行选择

快速配置为您提供了一个快速而方便的途径来自动配置 ServeRAID 控制器。此选项基于系统中可用的就绪驱动器的数目和容量来创建最有效的 ServeRAID 配置。若有四个或更多具有相同容量的就绪驱动器可用，则此选项还定义一个热备用驱动器。

快速方式配置：

- 最多可以将 8 或 16 个具有相同容量的就绪驱动器组合成一个磁盘阵列，这取决于数据块单元大小。
- 为每个阵列定义一个逻辑驱动器。
- 基于可用的空闲空间量，定义可能的最大大小逻辑驱动器。
- 基于可用的物理驱动器数，指定可能的最高 RAID 级别（但不能是增强型 RAID 级别 5）。
- 若有四个或更多具有相同容量的硬盘驱动器，则定义一个热备用驱动器。

注意：若单击“快速”， 则在“ServeRAID 管理器”应用配置之前，您将有机会复查和认可配置。若需要修改配置，可以从复查屏面进行修改。

可以使用自定义配置人工配置 ServeRAID 子系统。使用此途径，可以：

- 选择要包括在每个阵列中的物理驱动器。
- 选择要用作热备用驱动器的物理驱动器。
- 定义每个阵列的逻辑驱动器的数目、大小和 RAID 级别。
- 复查配置摘要。

###