## 물리 드라이브로 어레이 및 핫스페어 드라이브 작성

디스크 어레이를 작성하여 보안, 성능 및 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

1. 물리 드라이브를 왼쪽 트리에서 오른쪽 트리에 있는 아이콘으로 끌어다 놓음으로써 어레이를 작성할 수 있습니다. 오른쪽 트리에 있는 아이콘은 다음과 같습니다.

- 새 어레이 추가
- 뒤에 문자가 붙는 새 어레이 (예: 새 어레이 B).

  > 참고:

  > 1. 채널에 있는 모든 준비 드라이브를 이동하려면 해당 채널 전체를 끌어서 이동할 수도 있습니다.
  > 2. 새 어레이에서 물리 드라이브를 제거하려면 왼쪽 트리로 다시 끌어다 놓으십시오.

2. 물리 드라이브를 왼쪽 트리에서 오른쪽 트리에 있는 핫스페어 드라이브 아이콘으로 끌어다 놓음으로써 핫스페어 드라이브를 작성할 수 있습니다. 왼쪽 트리에 있는 아이콘은 핫스페어 아이콘으로 바뀌며 드라이브는 오른쪽 트리의 핫스페어 드라이브 브랜치에서 새 핫스페어로 표시됩니다.

   참고: 새 핫스페어를 다시 준비 드라이브로 바꾸려면 왼쪽 트리로 다시 끌어다 놓으십시오.

3. 확장 어레이를 작성하려면 확장 어레이 상자를 누르십시오.
4. 어레이 및 핫스페어 드라이브를 모두 정의한 후에 다음을 누르십시오. 우선 남아있는 준비 드라이브가 없는지 확인하십시오.
   - 확장 어레이를 작성하지 않을 경우에는 논리 드라이브 작성 창이 열립니다.
   - 확장 어레이를 작성하는 경우에는 확장 어레이 작성 창이 열립니다.

빠른 구성 및 사용자 정의 구성 모드에 대한 선택 창으로 돌아가려면 뒤로를 누르십시오.
구성 모드를 닫고 시스템 관리 정보 창으로 돌아가려면 취소를 누르십시오.

### 다음 내용도 참조하십시오.

어레이 작성 이해
구성 예제

###