## 创建逻辑驱动器

每个 ServeRAID 控制器最多支持 8 个逻辑驱动器。

1. 在要创建逻辑驱动器的树中单击阵列或跨接阵列。饼图表示选中的阵列。阵列中的空闲空间和全部可用空间的量（以 MB 为单位）显示在饼图的右侧。以紫色在饼图中表示空闲空间。

   > 注意：最多可以为阵列定义 8 个逻辑驱动器。如果计划迁移逻辑驱动器，定义的逻辑驱动器不要超过 7 个。迁移逻辑驱动器时需要使用一个空闲逻辑驱动器。

2. 在 RAID 级别列表框中选择要分配给逻辑驱动器的 RAID 级别。可根据阵列中的物理驱动器的数量选择 RAID 级别-0、RAID 级别-1、RAID 级别-1E、RAID 级别-5、RAID 级别-5E、RAID 级别-00、RAID 级别-10、RAID 级别-1E0 或 RAID 级别-50。

   > 注意：通常，您定义的第一个逻辑驱动器是您的启动（引导）驱动器。

   > > > 如果计划使用更改 RAID 级别，您必须为一个磁盘阵列中的所有逻辑驱动器分配相同的 RAID 级别。有关详细信息，请参阅更改 RAID 级别。

3. 选择逻辑驱动器大小。要选择大小（即用于存储数据的以 MB 为单位的大小），执行下列任一操作：

   > - 使用编辑字段定义大小。

   > - 使用滑块将整个大小定义为整个阵列容量的一个百分比。

   > 注意：

   > > > 如果已经为此阵列定义了其他逻辑驱动器，饼图则将显示现有的逻辑驱动器大小和可用的空闲空间量。
   > > > 实际逻辑驱动器大小可能与您选择的稍有不同。RAID 级别和硬盘驱动器的数量决定了逻辑驱动器的大小。例如，包括三个 1 GB 硬盘驱动器且具有请求的 RAID 级别-0、1000 MB 的逻辑驱动器的磁盘阵列实际上只包含 999 MB，因为数据分布在三个驱动器上，每个驱动器上有333 MB。

4. 为每个新阵列定义完所有逻辑驱动器后，单击下一步继续到摘要屏幕。

如果要返回配置物理驱动器，单击后退。