## Modification du mode c ache inscriptible sur une unité logique

(mode Démarrage CD uniquement.)

Cette option vous permet de passer du mode cache inscriptible défini pour une unité logique au mode écriture simultanée ou différée.

1. Cliquez sur une unité logique dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Affecter au cache d'écriture le mode écriture simultanée.
3. Si vous choisissez l'écriture différée mais ne possédez pas de cache protégé par batterie, cliquez sur Oui pour confirmer votre choix car des données risquent d'être perdues.
   Si vous possédez un cache protégé par batterie, ServeRAID Manager modifie le mode.
   Si vous choisissez l'écriture simultanée, ServeRAID Manager modifie également le mode.

Le mode cache inscriptible détermine si le contrôleur écrit des données sur le disque dur avant ou après d'envoyer une confirmation au système d'exploitation.

Remarques :

1. Si vous configurez des unités logiques de niveau RAID x0, toutes les unités logiques de la grappe fractionnée doivent se trouver en mode d'écriture simultanée ou différée. Les paramètres définissant le mode d'écriture de l'unité logique dans la grappe fractionnée ne doivent pas avoir à la fois pour valeur "écriture différée" et "écriture simultanée".
2. Si vous configurez une paire de contrôleurs à tolérance de panne, ces derniers doivent être configurés en mode écriture simultanée. Si vous disposez de l'option batterie de secours, celle-ci est désactivée lors de la création d'une paire tolérant les pannes. Le mode cache inscriptible est modifié automatiquement, passant du mode écriture différée au mode écriture simultanée. Pour plus d'informations, reportez-vous au document IBM Netfinity ServeRAID-4x Ultra160 SCSI Controller User's Reference.

### Voir également

Compréhension des modes écriture différée et écriture immédiate