## ドライブの識別

選択したハードウェアと関連したライトが点滅しているので、サーバーのハードウェアを識別することができます。

1. 管理システムまたはシステム 以外のメイン・ツリー・アイコンをクリックします。
2. 「アクション」 --> 該当する「識別」をクリックします。

   以下に応じて、 ServeRAID マネージャーはコマンドをファームウェアに送信し、 1 つまたは複数の物理ドライブ・ライトの点滅を開始します。

   - 選択したメイン・ツリー項目
   - 項目およびそのサブシステムが筐体装置によってすべて制御されているかどうか

3. ドライブ・ライトの点滅を停止するには、「OK」をクリックします。

### ユーザー・システムを処理する識別の使用

メイン・ツリーのアイコンにこのアクションを選択すると、選択したアイコンと関連したハードウェア・ライトを ServeRAID マネージャーが点滅させます。

メイン・ツリーで何をクリックしたかに応じて、以下を識別することができます。

- ドライブ
- すべてのドライブ
- ドライブのチャネル
- 論理ドライブ
- すべての論理ドライブ
- アレイまたはスパン・アレイ
- すべてのアレイ

1 度に選択できるのは 1 つだけです。メッセージ・ウィンドウで「OK」をクリックするまで、ハードウェアは点滅を継続します。

識別を行えるのは、 SAF-TE プロセッサーおよび該当するファームウェアがあるコントローラだけです。このプロセッサーは SCSI ID を使用し、そのため以下のようにメイン・ツリーに表示されます。

筐体

ドライブ・ライトまたはドライブ・ライトのシリーズが点滅しない場合には、これはサブシステムのすべてまたは一部が SAF-TE プロセッサーによって制御されていないためです。

たとえば、 SCSI チャネル 1 には SAF-TE プロセッサーがあり、 SCSI チャネル 3 にはなく、すべての物理ドライブを識別するように選択している場合には、 SCSI チャネル 1 だけが点滅します。

識別は特に筐体マネージャー (たとえば Netfinity(R) EXP15) に役立ちます。識別を使用して、筐体から引き出す前に、処理する必要がある筐体のドライブを明らかにすることができます。

SAF-TE プロセッサーが表示され、コントローラがドライブ識別をサポートする場合には、以下を実行することにより構成要素を識別することができます。

右クリック | 識別対象
コントローラ | コントローラ上のすべての物理ドライブ
アレイ | すべてのアレイのすべての物理ドライブ
論理ドライブ | すべての論理ドライブのすべての物理ドライブ
物理ドライブ | すべての物理ドライブ
ホットスペア・ドライブ | すべてのホットスペア・ドライブ
アレイ ? | 選択したアレイのすべての物理ドライブ
スパン・アレイ ? | 選択したスパン・アレイのすべての物理ドライブ
論理ドライブ ? | 選択した論理ドライブのすべての物理ドライブ
論理ドライブ - アレイ ? | 選択した論理ドライブのすべての物理ドライブ
スパン・アレイの論理ドライブ | 選択した論理ドライブのすべての物理ドライブ
物理ドライブ ? | 選択した物理ドライブ。
物理ドライブ -アレイ ? | 選択したアレイのすべての物理ドライブ
スパン・アレイの物理ドライブ | 選択したアレイのすべての物理ドライブ
チャネル ? | 選択したチャネル上のすべての物理ドライブ