## Ändern des Schreib-Cache-M odus auf einem logischen Laufwerk

(nur im CD-Startmodus.)

Mit Hilfe dieser Aktion können Sie den Schreib-Cache-Modus eines logischen Laufwerks im Durchschreib- oder Rückschreibmodus ändern.

1. Klicken Sie in der Hauptbaumstruktur auf ein logisches Laufwerk
2. Klicken Sie auf Aktionen --> Schreib-Cache-Modus in Rückschreibmodus/Durchschreibmodus ändern.
3. Wenn Sie auf Rückschreibmodus klicken, und Sie über keinen Notstromversorgungs-Cache verfügen, klicken Sie auf Ja, um Ihre Auswahl zu bestätigen, da das Risiko eines Datenverlusts besteht.
   Wenn Sie über einen Notstromversorgungs-Cache verfügen und dann auf Rückschreibmodus klicken, ändert ServeRAID den Modus.
   Wenn Sie auf Durchschreibmodus klicken, ändert ServeRAID-Manager den Modus.

Der Schreib-Cache-Modus legt fest, ob der Controller Daten auf das Festplattenlaufwerk schreibt, bevor oder nachdem er eine Bestätigung an das Betriebssystem gesendet hat.

Hinweis:

1. Wenn Sie logische Laufwerke der RAID-Stufe-x0 konfigurieren, muss für alle logischen Laufwerke im Plattenstapelbereich entweder Rückschreib- oder Durchschreibmodus festgelegt werden. Das heißt, dass als Einstellung für Schreib-Cache-Modus für die logischen Laufwerke in diesem Plattenstapelbereich keine Mischung aus Rückschreib- oder Durchschreibmodus angegeben werden kann.
2. Bei der Konfiguration eines fehlertoleranten Controller-Paars müssen die Controller für Durchschreibmodus konfiguriert werden. Wenn Sie über die Option für Notstromversorgung verfügen, ist diese beim Erstellen eines fehlertoleranten Controller-Paars inaktiviert. Der Schreib-Cache-Modus wird automatisch von Rückschreibmodus in Durchschreibmodus geändert. Weitere Informationen finden Sie in der Veröffentlichung IBM Netfinity ServeRAID-4x Ultra160 SCSI Controller User's Reference.

### Siehe ebenfalls:

Funktionsweise von Rückschreib- und Durchschreibmodus