## 瞭解無人式模式

無人式模式是一種設定，在系統啟動期間，本模式可以用來改變 ServeRAID 啟動碼 (也就是 BIOS) 處理失敗的方式。 以下有一些範例，用以說明啟動期間可能發生的失敗：

- BIOS 無法與控制器通信。
- 實體磁碟機狀態已經變更。
- 邏輯磁碟機狀態已經變更。

您可以設定無人式模式：即「停用」或「啟用」。預設值是「停用」。

當無人式模式設定成停用，且 BIOS 偵測到失敗時，系統會停留在回復選項螢幕，等待使用者的回應。

當無人式模式設定成啟用，且 BIOS 偵測到失敗時，系統會等待 30 秒，讓使用者對回復選項螢幕做出回應。如果使用者都沒有回應，BIOS 會自動在清單中選取第一個回復選項，然後繼續執行系統的啟動程序。這種模式對於遠端系統（系統啟動時使用者不在場）非常有用。

請仔細考慮是否要啟用無人式模式。無人式模式也可能不是理想的模式，需視您使用系統的方式而定。

比方說，有一個系統含有一個由多部硬碟機組成的貯存櫃 (例如：Netfinity(R) EXP15)。如果在啟動系統時關閉該貯存櫃，BIOS 就會報告磁碟機失效。這時候如果已啟用無人式模式，則 BIOS 會接受回復選項，用以變更架構。如果系統重新啟動時貯存櫃開啟著，則架構已變成不正確，系統也無法按照原來的架構來運作。

您只能在「可啟動 CD」模式中，使用「ServeRAID 管理程式」來變更無人式模式。

備註：如果您要配合叢集來架構您的系統，請啟用無人式模式。如果您使用「ServeRAID 管理程式」來啟用您的系統，以配合叢集，「ServeRAID 管理程式」則會自動啟用無人式模式。