## 标识驱动器

可以在服务器中标识该硬件，因为与您选择的硬件关联的指示灯正在闪烁。

1. 单击任何“主目录树”图标（除开受管理系统或系统）。
2. 单击操作 --> 适当的标识。

   “ServeRAID 管理器” 将一个命令发送到固件，以使一个或多个物理驱动器的指示灯开始闪烁，这取决于下列各项：

   - 选择的“主目录树”项
   - 该项目及其子系统是否都受安装箱设备的控制

3. 单击确认使驱动器指示灯停止闪烁。

### 使用“标识”来处理系统

当对“主目录树”中的某个图标选择此操作时，“ServeRAID 管理器”使与选择的图标相关联的硬件指示灯闪烁。

根据您在“主目录树”视图中所单击的对象不同，可以标识：

- 驱动器
- 所有驱动器
- 驱动器的通道
- 一个逻辑驱动器
- 所有逻辑驱动器
- 一个阵列或跨越阵列
- 所有阵列

一次只能选择一项。当您在信息窗口中单击确认之后，该硬件才不会继续闪烁。

“标识”只可用于具有 SAF-TE 处理器和适当固件的控制器。该处理器使用 SCSI ID；因此它显示在“主目录树”中，如下所示：

安装箱

若一个驱动器指示灯或一系列驱动器指示灯不闪烁，则是因为子系统的全部或部分不受 SAF-TE 处理器的控制。

例如，若 SCSI 通道 1 具有 SAF-TE 处理器，但 SCSI 通道 3 不具有，而您选择标识所有物理驱动器，则只有 SCSI 通道 1 将闪烁。

“标识”对于安装箱管理器（如 Netfinity(R) EXP15）尤其有用。可以使用“标识”来阐明需要处理安装箱中的哪些驱动器（在将它们拉出安装箱之前）。

若有 SAF-TE 处理器，并且控制器支持驱动器标识，则可以通过执行下列操作来标识部件。

用鼠标右按钮单击： | 要标识...
控制器 | 该控制器上的所有物理驱动器
阵列 | 所有阵列中的所有物理驱动器
逻辑驱动器 | 所有逻辑驱动器中的所有物理驱动器
物理驱动器 | 所有物理驱动器
热备用驱动器 | 所有热备用驱动器
阵列？ | 所选阵列中的所有物理驱动器
跨越阵列？ | 所选跨越阵列中的所有物理驱动器
逻辑驱动器？ | 所选逻辑驱动器中的所有物理驱动器
阵列中的逻辑驱动器？ | 所选逻辑驱动器中的所有物理驱动器
跨越阵列中的逻辑驱动器？ | 所选逻辑驱动器中的所有物理驱动器
物理驱动器？ | 选择的物理驱动器。
阵列中的物理驱动器？ | 所选阵列中的所有物理驱动器
跨越阵列中的物理驱动器？ | 所选阵列中的所有物理驱动器
通道？ | 所选通道上的所有物理驱动器