### ServeRAID Manager wurde im lokalen Modus gestartet.

Erklärung:

- Wenn Sie -l (d.h ein Minuszeichen und ein L in Kleinbuchstaben) als Befehlszeilenparameter angegeben haben, wird ServeRAID Manager im lokalen Modus gestartet.
  ServeRAID Manager ist nicht für den Netzwerkbetrieb aktiviert. In diesem Modus können Sie lediglich das lokale System konfigurieren und überwachen. Sie können keine fernen Systeme konfigurieren oder überwachen. Ferne Systeme werden in diesem Modus in der Hauptbaumstruktur nicht angezeigt. Sie werden wieder angezeigt, wenn Sie ServeRAID Manager im nicht-lokalen Modus starten.
- Wenn das Netzwerk nicht erreicht werden kann, startet ServeRAID Manager im lokalen Modus. Durch ein Ereignis in der Ereignisanzeige wird Ihnen signalisiert, daß keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden konnte.
- Wenn die Anschlußnummer auf dem lokalen System in Gebrauch ist, startet ServeRAID Manager ebenfalls im lokalen Modus. Durch ein Ereignis in der Ereignisanzeige wird Ihnen signalisiert, daß keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden konnte.

Maßnahme:

- Wenn das Netzwerk nicht erreicht werden kann, überprüfen Sie die Ereignisanzeige auf eventuelle Fehler im Netzbetrieb.
- Ist die Anschlußnummer in Gebrauch, verlassen Sie die Anwendung, die die Anschlußnummer verwendet, oder geben Sie eine andere Anschlußnummer an. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine andere Anschlußnummer anzugeben:

  1. Klicken Sie auf Datei --> Benutzervorgaben.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen für fernen Zugriff.
  3. Geben Sie einen neuen Wert für die Anschlußnummer ein.

  > Hinweis: Beim Ändern der Anschlußnummmer sollten Sie folgendes bedenken:

  > - Die vorgenommene Änderung wird erst nach dem Neustart von ServeRAID Manager übernommen.
  > - Bei jedem System, das auf dieses System durch Fernzugriff zugreift, muß die Anschlußnummer ebenfalls entsprechend geändert werden. Auf dem fernen System können Sie diesen Wert im Fenster Fernes System hinzufügen ändern.
  > - Bei jedem System, das in dessen Hinweisliste dieses System enthalten ist, muß die Anschlußnummer ebenfalls geändert werden. Auf dem fernen System können Sie diesen Wert im Hinweismanager im Fenster Systemeigenschaften ändern.