### No se pudo encender los indicadores luminosos del disco.

Explicación: Los indicadores luminosos del disco no han podido parpadear debido a una de las razones siguientes:

- Los discos no los gestiona una unidad.
- Se ha producido un error de hardware.

Acción:

1. Verifique si una unidad de dispositivo gestiona el dispositivo (es decir, SAF-TE) en el canal de unidad SCSI.
2. Verifique si el controlador, los cables y discos duros están instalados correctamente.
3. Verifique si hay alimentación en los discos.
4. Vuelva a intentar el mandato.
5. Si el mandato sigue fallando, vuelva a iniciar el servidor e intente de nuevo el mandato.