## Lancement des autotests pour les unités physiques

Utilisez cette action pour lancer les autotests sur les unités physiques :

- Test rapide. Ce test dure deux minutes maximum.
- Test complet. Ce test correspond à une vérification complète des unités physiques.

Ces autotests permettent de valider le fonctionnement d'une unité physique. Lorsqu'une unité est hors service, cette action peut fournir des informations supplémentaires aux représentants IBM pour établir le diagnostic d'un incident.

Si une unité physique prend en charge la procédure d'autotest, le panneau d'information de l'unité physique sélectionnée (à droite) affiche le résultat du dernier autotest.

1. Cliquez sur une unité physique , un canal SCSI , une unité logique ou un contrôleur dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Autotest des unités physiques --> Lancer l'autotest rapide pour effectuer un test rapide.
   ou
   Cliquez sur Actions --> Autotest des unités physiques --> Lancer l'autotest complet pour effectuer un test complet.

   Une fois l'autotest lancé, le panneau d'information affiche l'indicateur de progression Pourcentage d'achèvement de l'autotest. A l'issue de l'autotest, l'indicateur de progression disparaît et la section Résultat du dernier autotest est mise à jour. La section Résultat du dernier autotest n'est pas mise à jour tant que le test n'est pas terminé ou qu'il a été arrêté prématurément.
   Remarque : Si vous lancez cette action sur un canal SCSI, une unité logique ou un contrôleur, le gestionnaire ServeRAID exécute les tests sur toutes les unités physiques acceptant ce type de procédure et associées au canal SCSI, à l'unité logique ou au contrôleur sélectionnés.

Au cours de l'autotest, le gestionnaire ServeRAID reçoit des événements. Lorsque l'autotest détecte une unité physique défaillante, le gestionnaire reçoit un événement pour chaque unité concernée. A l'issue de l'autotest, le gestionnaire reçoit l'événement "Les autotests de l'unité sont terminés."

Pour arrêter un autotest avant la fin de son exécution, cliquez sur Actions --> Autotest des unités physiques --> Arrêter l'autotest.

Les résultats des 20 autotests précédents sont stockés dans le journal du disque dur pour chaque unité physique testée. Pour sauvegarder ces résultats :

1. Cliquez sur le contrôleur dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Enregistrer la configuration et les journaux d'événements imprimables. Le gestionnaire ServeRAID enregistre les résultats des autotests dans le fichier RAIDn.LOG (où n = numéro d'adaptateur) , pour toutes les unités physiques acceptant ce type de procédure.