## 理解增强型 RAID 级别 5

增强型 RAID 级别 5（RAID 级别 5E）至少需要四个物理驱动器。RAID 级别 5 也特定于固件。可以将 RAID 级别 5E 看成是“具有一个内置备用驱动器的 RAID 级别 5”。

读／写四个磁盘驱动器比读／写三个磁盘驱动器和一个空闲热备用驱动器的效率更高， 因此可以提高性能。另外，备用驱动器实际上是 RAID 级别 5E 阵列的一部分，如以下示例所示。使用这种配置， 不能与其他阵列共享备用驱动器。若需要任何其他阵列的备用驱动器，必须具有那些阵列的另一个备用驱动器。

与 RAID 级别 5 一样，此 RAID 级别分布数据和奇偶校验于阵列中所有驱动器上。将 RAID 级别 5E 指定给阵列时， 逻辑驱动器的容量会减少，减少量为阵列中两个物理驱动器的容量（即一个驱动器用于奇偶校验，一个驱动器用于备用）。

RAID 级别 5E 除了提供内置备用驱动器之外，还提供数据保护，并可以增加吞吐量。

注意：对于 RAID 级别 5E，在每个阵列中只能有一个逻辑驱动器。使用 RAID 级别 5E 时，控制器上最多可以有 7 个逻辑驱动器。

RAID 级别 5E 至少需要四个驱动器，这取决于固件级别和数据块单元大小，最多支持 8 个或 16 个驱动器。

下图是 RAID 级别 5E 逻辑驱动器的示例。

### 增强型 RAID 级别 5 示例

从四个物理驱动器开始。 |
使用全部四个物理驱动器创建一个阵列。 |
然后，在该阵列中创建一个逻辑驱动器（标记为 1）。 注意：分布式备用驱动器是显示在逻辑驱动器之下的空闲空间（标记为 2）。 |
将数据分布在这些驱动器上， 在逻辑驱动器中创建数据块。 数据奇偶校验的存储器（由*指示）被分块， 并且它如同在 RAID 级别 5 一样，从驱动器移位到驱动器。 注意：未将备用驱动器分块。 |
若阵列中的某个物理驱动器发生故障，会将该失效驱动器中的数据压缩到分布式备用驱动器中。逻辑驱动器保持 RAID 级别 5E。 当替换失效驱动器时，逻辑驱动器的数据会解压缩并恢复原来的分块方案。 |

注意：“ServeRAID 管理器” 程序的“快速配置”不会缺省为 RAID 级别 5E。若有四个物理驱动器， 则“快速配置”缺省为具有热备用驱动器的 RAID 级别 5。

另见

理解 RAID 技术
理解数据块单元大小
选择 RAID 级别
RAID 级别 0
RAID 级别 1
增强型 RAID 级别 1
RAID 级别 5
RAID 级别 x0