## Cómo habilitar e inhabilitar la distribución de compatibilidad BIOS

(Sólo modalidad de CD arrancable.)

Utilice esta acción para modificar la distribución de compatibilidad BIOS. Extendidos indica 8 GB extendidos; Limitados indica 2 GB limitados.

1. Pulse un controlador del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Modificar distribución de compatibilidad BIOS.
3. Pulse sobre Extendidos o Limitados.
4. Pulse Sí.

El controlador de ServeRAID permite la migración de discos desde configuraciones PCI RAID Adapter o Streaming RAID Adapter/A. Al utilizar esta acción, puede proporcionar compatibilidad al controlador de ServeRAID con estas otras configuraciones de disco más antiguas permitiendo la selección de una distribución de 2 GB o de 8 GB. El valor por omisión es 8 GB.