## 하드 디스크 드라이브 용량 및 사용할 수 없는 공간

하드 디스크 드라이브 용량은 어레이 작성 방식에 영향을 미칩니다. 어레이의 드라이브는 용량이 다를 수 있습니다(예를 들어, 1 GB 또는 2 GB). 그러나 ServeRAID 컨트롤러는 모든 드라이브가 가장 작은 디스크 드라이브의 용량을 가진 것으로 간주합니다.

예를 들어, 3개의 1GB 드라이브와 1개의 2GB 드라이브를 하나의 어레이로 그룹화한 경우 전체 어레이의 용량은 1GB x 4, 또는 4GB이며 물리적으로 5GB를 사용할 수 없습니다. 2GB의 나머지 공간은 사용할 수 없는 용량입니다.

반대로, 1개의 1GB 드라이브를 3개의 2GB 드라이브를 포함한 그룹에 추가하는 것과 같이 작은 드라이브를 큰 드라이브의 어레이에 추가한 경우 전체 어레이의 용량은 4GB이며 물리적으로 7GB를 사용할 수 없습니다. 따라서, 어레이 작성의 최적의 방식은 동일한 용량을 가진 하드 디스크 드라이브를 사용하는 것입니다.

또한 핫 스페어 드라이브는 해당 어레이에서 가장 작은 드라이브보다 크거나 같아야 합니다.