## Comprensión de la modalidad desatendida

La modalidad desatendida es un valor que altera el modo en el que el código de arranque de ServeRAID (es decir, BIOS) maneja las anomalías durante el arranque de un sistema. Algunos ejemplos de posibles anomalías durante el arranque son los siguientes:

- El BIOS no puede comunicarse con el controlador.
- El estado de un disco físico ha cambiado.
- El estado de un disco lógico ha cambiado.

Puede establecer la modalidad desatendida: Inhabilitado o Habilitado. El valor por omisión es Inhabilitado.

Cuando la modalidad desatendida está inhabilitada y el BIOS detecta una anomalía, el sistema permanece en la pantalla de opciones de recuperación y espera a que el usuario responda.

Cuando la modalidad desatendida está habilitada y el BIOS detecta una anomalía, el sistema espera 30 segundos a que el usuario responda a la pantalla de opciones de recuperación. Si ningún usuario responde, el BIOS selecciona automáticamente la primera opción de recuperación de la lista y continúa el proceso de arranque del sistema. Esta modalidad es de utilidad para los sistemas remotos en los que no hay ningún usuario presente para que el sistema arranque.

Estudie atentamente si habilita la modalidad desatendida. En función de cómo utilice el sistema, la modalidad desatendida tal vez no sea la opción deseada.

Por ejemplo, consideremos un sistema que incluye una unidad de varios discos duros como Netfinity(R) EXP15. Si la unidad se apaga cuando se inicia el sistema, el BIOS informa de una anomalía en la unidad. Si la modalidad desatendida se habilita, el BIOS acepta una opción de recuperación que cambia la configuración. Cuando el sistema vuelva a iniciarse con la unidad encendida, la configuración ya no funcionará correctamente y el sistema ya no funcionará tal como se ha configurado originalmente.

Sólo puede cambiar la modalidad desatendida con el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable.

Nota: Si configura el sistema para la agrupación en clústeres, debe habilitar la modalidad desatendida. Si utiliza el Gestor ServeRAID para habilitar el sistema para la agrupación en clústeres, el Gestor ServeRAID habilitará automáticamente la modalidad desatendida.