## 물리 드라이브 상태

####

#### 작동 불능

물리 하드 디스크 드라이브가 작동 불능입니다. 온라인, 핫스페어 또는 재빌드 상태의 드라이브가 작동 불능입니다. 명령에 응답하지 않으며, 이는 ServeRAID 컨트롤러가 드라이브와 통신할 수 없다는 것을 의미합니다.

하드 디스크가 작동 불능 상태에 있다고 해서 반드시 드라이브를 교체해야 하는 것은 아닙니다. 드라이브를 교체하기 전에 다음 사항을 확인해야 합니다.

1. 모든 케이블이 백플레인과 하드 디스크 드라이브에 올바르게 연결되어 있는지. 또한 서버 내의 모든 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

2. 핫 스왑 드라이브 트레이가 드라이브 베이에서 올바르게 배치되어 있는지.

#### 핫 스페어

핫 스페어 드라이브는 유사한 드라이브가 실패할 때 자동으로 사용하기 위해 정의된 하드 디스크 드라이브입니다. 핫 스페어 드라이브의 용량은 대체될 드라이브의 용량보다 크거나 같아야 합니다.

참고:

1. 핫 스페어 드라이브 또는 대기 핫 스페어 드라이브를 가지고 있으며 논리 드라이브 중 하나에 RAID 레벨-5를 할당한 경우 최소한 4개의 하드 디스크 드라이브를 가지고 있어야 합니다.

2. RAID 레벨-0이 할당된 논리 드라이브만 포함한 어레이에서 드라이브 실패가 발생한 경우 ServeRAID 컨트롤러는 핫 스페어 드라이브를 활성화하지 않습니다.

#### 온라인

드라이브가 온라인입니다. 기능적으로 올바르게 작동하며 어레이의 일부입니다.

####

#### 준비

ServeRAID 컨트롤러는 준비 드라이브를 정의할 수 있는 드라이브로 인식합니다.

#### 재빌드

드라이브가 재빌드 중입니다.

####

#### 대기

대기 드라이브는 CD-ROM, 테이프, 제거 가능 매체 또는 엔클로저를 가진 하드 디스크 드라이브입니다.