## Stati unità logica

####

#### Unità logica bloccata

Durante un'operazione di ricreazione, il controller ServeRAID imposta lo stato delle unità logiche livello RAID 0 associate a un array danneggiato sullo stato bloccato, quindi ricrea i dati che erano memorizzati nelle unità logiche livello RAID 1 e livello RAID 5.

Una volta completata l'operazione di ricreazione, è possibile sbloccare le unità logiche livello RAID 0 e riaccedervi. Tuttavia, l'unità logica potrebbe contenere dati corrotti. E' necessario ricreare, reinstallare o ripristinare i dati dal disco o dal nastro di backup più recente all'unità logica livello RAID 0.

#### Unità logica critica

Un'unità logica livello RAID 1 o livello RAID 5 che contiene un'unità fisica non funzionante si trova in uno stato critico. E' possibile accedere a un'unità logica critica, nonostante il danno all'unità fisica.

Se lo stato dell'unità logica è critico, è necessario sostituire e ricreare l'unità non funzionante.

#### Unità logica di migrazione critica

Un'unità logica che sta eseguendo una migrazione di unità logica si trova in uno stato critico.

#### Unità logica di sistema critica

Il controller ServeRAID utilizza questo stato riservato durante una migrazione di un'unità logica che si trova nello stato critico.

#### Migrazione unità logica

Un'unità logica che sta eseguendo una migrazione di unità logica è in uno stato normale.

#### Unità logica offline

L'unità logica è offline e non è possibile accedervi. Questo stato si verifica se una o più unità fisiche in un'unità logica livello RAID 0 non funzionano. Questo stato si verifica anche quando due o più unità fisiche di un'unità logica livello RAID 1 o livello RAID 5 non funzionano.

#### Unità logica ok

L'unità è funzionante e si trova in uno stato operativo normale.

#### Unità logica di sistema

Il controller ServeRAID utilizza questo stato riservato durante la migrazione di unità logica.