## 复查系统信息

1. 在左屏面中展开系统的“主目录树”视图。
2. 在目录树中单击特定部件。该部件的相关信息显示在 “信息”屏面（即右屏面）中。

“主目录树”显示下列各项的最大值：

- 无限制的系统节点
- 一个系统上 12 个控制器
- 一个控制器上 8 个阵列
- 一个控制器上 8 个逻辑驱动器。
- 一个控制器上 3 个通道
- 一个通道上 15 个物理驱动器

若系统中的任何控制器有下列各项之一，则“主目录树”显示一个系统警告图符：

- 不起作用的物理驱动器
- 物理驱动器上的 PFA
- 临界或脱机逻辑驱动器
- 已阻塞逻辑驱动器
- 备用电池高速缓存错误
- 控制器未响应
- 机箱错误

若任何系统有警告图符，则“受管理系统”图符也显示其警告图符。

### 系统对象及其信息

#### 受管理系统对象

- 父代节点下的受管理系统数，包括本地系统。

#### 系统对象

- 服务器名报告服务器的系统名。
- 控制器数报告服务器中的 ServeRAID 控制器数。
- 操作系统报告所安装的操作系统。
- 设备驱动程序报告 ServeRAID 设备驱动程序级别。

#### 控制器对象

- 控制器类型报告系统板上的控制器是 ServeRAID、ServeRAID II、ServeRAID 3H、ServeRAID 3L 还是 ServeRAID。仅当 BIOS 为版本 3.0 或更新版本时，才显示类型。

- ServeRAID 编号是 ServeRAID 控制器编号。仅当 BIOS 为早于版本 3.0 的版本时，才显示编号。

- 仅在控制器不工作时才会显示状态。

- BIOS 版本报告控制器上的 BIOS 版本。仅当 BIOS 版本为 3.0 或更新版本时，才显示此信息。

- 固件版本报告 ServeRAID 固件的版本。

- 物理槽显示 ServeRAID 控制器的实际物理槽位置， 例如 PCI 槽 4。仅当 BIOS 为版本 3.0 或更新版本时，才显示该槽。

- 备用电池写高速缓存报告此高速缓存的状态是 “已安装”、“未安装”、“有问题”还是“需要电池”。仅当 ServeRAID 支持“备用电池”设备时，才显示此行。

- 超前读高速缓存方式报告此功能部件的状态是“已启用”、“已禁用”还是“自适应”。 以“可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此功能部件的设置。

- 数据块单元大小报告数据块大小设置是 8 KB、16 KB、32 KB 还是 64 KB。以“可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此设置。

- 重建速率报告速率设置是“高”、“中等”还是“低”。以“可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此设置。

- 热交换重建报告此功能部件的状态为已启用。仅当 ServeRAID 固件支持热交换重建时， 才显示该设置。

- 数据清除报告此功能部件的状态为“已启用”。仅当 ServeRAID 固件支持数据清除时， 才显示该设置。

- 自动同步报告此功能部件的状态为“已启用”。仅当 ServeRAID 固件支持自动同步时， 才显示该设置。

- 群集根据群集伙伴 ID 和合并组 ID 配置报告群集的状态为“已启用”或“已禁用”（如果 ServeRAID 固件支持群集的话）。

- 控制器名报告控制器的名称（如果该控制器为群集的一部分的话）。以 “可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此名称。

- 伙伴的控制器名报告控制器的名称（如果该控制器为群集的一部分的话）。以 “可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此名称。

- 无人照管方式报告此设置被“启用”还是被“禁用”。以 “可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此方式。

- BIOS 兼容性映射报告此设置的状态为“扩展”或“限制”。以“可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此设置。

- 阵列数报告所定义阵列的数目。

- 逻辑驱动器数报告所定义逻辑驱动器的数目。

- 热备用驱动器数报告所定义热备用驱动器的数目。

- 就绪驱动器数报告可用于配置的物理驱动器的数目。

  ####

#### 阵列对象

每个定义的阵列显示时都带有下列信息：

- 阵列报告所选择的阵列的盘符。

- 大小报告阵列总大小， 以 MB 计。

- 空闲空间报告可用的空闲空间量，以 MB 计。

- 逻辑驱动器报告每个阵列中的逻辑驱动器数。

#### 逻辑驱动器对象

每个定义的逻辑驱动器显示时都带有下列信息：

- 逻辑驱动器报告所选择的逻辑驱动器的编号。

- 阵列报告阵列的盘符。

- 大小报告逻辑驱动器大小，以 MB 计。

- RAID 级别报告配置的 RAID 级别。

#### 热备用驱动器对象

- 报告热备用驱动器和后备热备用驱动器的总数。该数目不包括不起作用的热备用驱动器。

#### 物理驱动器对象

- 报告每个通道上的驱动器的数目。

#### 阵列或跨越阵列查询 (?) 对象

- 阵列标识符报告所选择的阵列的盘符或跨越阵列的编号。

- 阵列大小（以 MB 计）报告阵列总大小， 以 MB 计。

- 空闲空间（以 MB 计）是可用的空闲空间量， 以 MB 计。如果阵列包含“增强型 RAID 级别 5”逻辑驱动器， 则空闲空间为 0。

- 逻辑驱动器数是所选择的阵列或跨越阵列中的逻辑驱动器数。

- 物理驱动器数是所选择的阵列或跨越阵列中的物理驱动器数。

#### 跨越阵列中的阵列查询 (?) 对象

- 阵列报告所选择的跨越阵列中各阵列的盘符。

- 大小报告阵列总大小， 以 MB 计。

- 空闲空间是可用的空闲空间量， 以 MB 计。

- 逻辑驱动器是所选择阵列中的逻辑驱动器的数目。

#### 阵列中的逻辑驱动器查询 (?) 对象

指定阵列内的每个所定义的逻辑驱动器显示时都带有下列信息：

- 逻辑驱动器报告所选择的逻辑驱动器的编号。

- 阵列报告阵列的盘符。

- 大小报告逻辑驱动器大小，以 MB 计。

- RAID 级别报告配置的 RAID 级别。

#### 阵列中的物理驱动器查询 (?) 对象

- 对于所选择阵列中的有至少一个驱动器的每一通道， 选择的阵列报告该通道上的驱动器数。

#### 逻辑驱动器查询 (?) 对象

- 逻辑驱动器报告在控制器中定义的所选逻辑驱动器的编号。

- 阵列盘符报告包含所选逻辑驱动器的阵列的盘符。

- 状态报告逻辑驱动器的状态是已阻塞、 临界、 临界迁移、 临界系统、 迁移、 脱机、 良好还是系统。

- RAID 级别报告逻辑驱动器 RAID 级别为 0、1、 1E、5 或 5E。

- 数据空间（以 MB 计）报告此逻辑驱动器中可用于存储数据的空间。

- 奇偶校验空间（以 MB 计）报告阵列中分配用于存储奇偶校验的空间。

- 创建日期报告创建逻辑驱动器的日期。

- 写高速缓存方式报告逻辑驱动器是设置为“立即写入”(write-through) 还是“后写入”(write-back)。以“可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此设置。

- 合并组号显示合并组号（如果该控制器是群集的一部分的话）。如果具有新创建的逻辑驱动器， 则使用配置群集来更改此编号。否则， 以“可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来进行更改。

- 合并组状态显示“共享”或“非共享” （如果该控制器是群集的一部分的话）。如果具有新创建的逻辑驱动器， 则使用配置群集来更改此状态。否则， 以“可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来进行更改。

  ####

#### SCSI 通道对象

- 驱动器数报告 SCSI 通道上的驱动器数。报告的驱动器可包括不可拆卸的硬盘、 CD-ROM、磁带和可拆卸的硬盘驱动器。

- SCSI 传送速度报告传送速度为 Optimal、Ultra2 SCSI、UltraSCSI、Fast SCSI-2、SCSI-2 或 SCSI-1。以 “可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此速度。

- SCSI 启动程序 ID报告 SCSI 通道的启动程序 ID。 以“可启动 CD”方式使用 ServeRAID 管理器来更改此 ID。

  ####

#### 物理驱动器查询 (?) 对象

- 类型报告物理驱动器是硬盘驱动器、CD-ROM、 磁带还是可拆卸媒体。

- 通道报告所选物理驱动器与之连接的通道。

- SCSI ID报告所选择的物理驱动器 SCSI ID。

- 大小（以 MB 计）报告总物理驱动器大小， 以 MB 计。对于 CD-ROM、 磁带或处理器设备，此信息不会出现。

- 状态报告物理驱动器状态为就绪、 联机、不起作用、 重建、热备用、 后备、后备热备用，或为保留驱动器。仅对硬盘驱动器显示此信息。

- 阵列盘符报告包含所选择物理驱动器的阵列的盘符 （A 到 H）（如果驱动器是在阵列中定义的话）。

- 供应商显示表示驱动器制造商的字符。

- 产品／型号显示表示该驱动器的产品或型号的字符。

- 序列号显示驱动器的序列号。

- 固件级别显示正用于驱动器的固件的当前级别。

- PFA 错误指示预测故障警报的状态（“是”或“否”）。 “是”指示检测到 PFA 错误，而“否”指示未发现 PFA 错误。
- 写高速缓存方式报告硬盘驱动器被设置为在将确认信息发送给控制器之前还是之后存储数据。 可对就绪驱动器更改此设置。

#### 机箱对象

- 类型报告为“机箱”。

- 通道报告为 1。

- SCSI ID报告为 15。

- 机箱状态报告“良好”、“临界”或“致命”。内部驱动器机箱（系统（如 5500）中的机箱， 而不是外部机箱）将不会显示“机箱状态”。

- 风扇 "n" 状态报告“良好”、“失灵”或“未安装”。因为机箱可能具有一个或多个风扇， ServeRAID 管理器将报告每个风扇的状态。内部驱动器机箱（例如，Netfinity 5500 中的机箱， 而不是外部机箱）将不会显示“风扇状态”。

- 电源 "n" 状态报告“良好”、“失灵”或“未安装”。因为机箱可能具有一个或多个电源， ServeRAID 管理器将报告每个电源的状态。内部驱动器机箱（例如，Netfinity 5500 中的机箱， 而不是外部机箱）将不会显示“电源状态”。

- 温度状态报告“正常”或“异常”。内部驱动器机箱（系统中的机箱（如 5500）， 而不是外部机箱）将不会显示“温度状态”。

- 供应商报告机箱的制造商。

- 产品／型号报告机箱的产品或型号。

- 序列号。ServeRAID 管理器不会报告 Netfinity EXP10 和 EXP15 机箱的序列号。

- 固件报告机箱中的固件级别.

- 机箱 ID 报告 ID 设置。此设置为用户所选择的一个 0 至 9 的数字， 它在机箱的背面。