## 理解分道单元大小

使用 RAID 技术，数据被分道存储在具有多个物理驱动器的阵列中。此数据分布方案是对操作系统请求数据的方式的补充。从阵列的第一个驱动器到最后一个驱动器的分道单元的集合称为分道卷。

数据存储在阵列的某一驱动器与后来的数据存储在阵列的下一个驱动器之间的间隔称为分道单元大小。

通过将分道单元大小设置为一个接近系统 I/O 请求大小的值，可以控制分道单元的大小并最大限度地发挥 ServeRAID 控制器的性能。系统 I/O 请求的大小取决于您的操作系统。如果不能确定该大小，则可使用缺省的设置。

可以把分道单元大小设置为 8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。例如，基于事务处理的环境中的性能，通常与大的数据块有关，当分道单元大小设置为 32 KB 或 64 KB 时性能可以实现最佳。但是，文件和打印环境中的性能，却通常与多个小数据块有关，当分道单元大小设置为 8 KB 或 16 KB 时性能可能最佳。

注意：在配置阵列并将数据存储到逻辑驱动器之后，就不能在不破坏逻辑驱动器中的数据的情况下更改分道单元大小。

可以把分道单元的大小设置为 8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。缺省设置为 8 KB 数据字节。

- 当分道单元大小为 8 KB 或 16 KB 时，阵列中的最大物理驱动器数为 16。

- 如果具有使用 ServeRAID 4.0（或更高的版本）固件的 ServeRAID-3H 或 ServeRAID-3HB 控制器且分道单元大小设置为 32 KB 或 64 KB，则阵列中的最大物理驱动器数为 16。
  否则，当分道单元大小为 32 KB 或 64 KB 时，阵列中的最大物理驱动器数为 8。
- 如果具有 ServeRAID-4x 控制器且分道单元大小设置为 32 KB 或 64 KB 时，阵列中的最大物理驱动器数为 16。