## Introduzione a livello RAID 1

Il livello RAID 1 fornisce il 100% di ridondanza dei dati e richiede solo due unità fisiche. Con il livello RAID 1, la prima metà di uno stripe rappresenta i dati originali; la seconda metà di uno stripe rappresenta un mirror (ossia una copia) dei dati, ma scritta in un'altra unità dell'array livello RAID 1.

Poiché i dati sono sottoposti a mirroring la capacità dell'unità logica, quando si assegna un livello RAID 1, è del 50% rispetto alla capacità dell'array.

L'illustrazione che segue riporta un esempio di unità logica di livello RAID 1.

### Esempio di livello RAID 1

Iniziare con due unità fisiche. |
Creare un array utilizzando due unità fisiche. |
Creare un'unità logica all'interno dell'array. |
I dati vengono sottoposti a stripe attraverso le unità, creando blocchi. I dati sull'unità a destra rappresentano una copia dell'unità sulla sinistra. |

Con il livello RAID 1, se un'unità fisica subisce un danno, il controller ServeRAID passa le richieste in lettura e scrittura all'unità operativa restante nell'array livello RAID 1.

Consultare inoltre:

Introduzione alla tecnologia RAID
Introduzione alla dimensione dell'unità di stripe
Selezione di un livello RAID
Livello RAID 0
Livello RAID 1 potenziato
Livello RAID 5
Livello RAID 5 potenziato
Livello RAID x0