## Introduzione a RAID livello-5

Il RAID livello-5 richiede un minimo di tre unità fisiche. Questo livello RAID esegue lo stripe dei dati e della parità attraverso tutte le unità dell'array. Quando si assegna un RAID livello-5 a un array, la capacità dell'array viene ridotta di un'unità (per la memoria di parità dei dati).

Un RAID di livello-5 offre sia protezione dei dati che velocità effettiva incrementata. Il RAID di livello-5 fornisce una capacità più elevata dei RAID di livello-1, che invece garantisce prestazioni migliori.

Il RAID di livello-5 richiede un minimo di tre unità e, a seconda del livello di firmware e della dimensione dell'unità di stripe, supporta un massimo di 8, 16 unità.

L'illustrazione che segue è un esempio di un'unità logica RAID di livello-5.

### Esempio di RAID di livello-5

Iniziare con quattro unità fisiche. |
Creare un array con tre delle unità fisiche, lasciando la quarta come unità hot-spare. |
Creare un'unità logica all'interno dell'array. |
I dati vengono sottoposti a stripe attraverso le unità, creando blocchi. Anche la memoria della parità dati (denotata da * ) viene sottoposta a stripe e si sposta da unità a unità. Un blocco di parità (* ) contiene una rappresentazione dei dati da altri blocchi nello stesso stripe. Ad esempio, il blocco di parità nel primo stripe contiene la rappresentazione dei dati del blocco 1 e 2. |
Se un'unità fisica di un array risulta danneggiata, il controller ServeRAID passa le richieste di scrittura e lettura all'unità operativa restante nell'array RAID di livello-5, che è un'unità hot-spare. |

Vedere anche

Introduzione alla tecnologia RAID
Introduzione alla dimensione dell'unità di stripe
Selezione di un livello RAID
RAID livello-0
RAID livello-1
RAID livello-1 avanzata
RAID livello-5 avanzato
RAID livello-x0