## 物理ドライブの構成

物理ドライブ (複数)、アレイ(複数)、およびスパン・アレイ(複数) を構成しようとしている場合には、以下の情報を参照してください。

- アレイおよびホットスペア・ドライブの作成

- アレイの作成の説明

- スパン・アレイの作成
- スパン・アレイの作成の説明
- コントローラおよびアレイの処理
- 「カスタム構成物理ドライブ」アイコンの認識
- ServeRAID コントローラを構成するための手順の概要

メイン・ツリーに表示されるのは作動可能ドライブだけです。メイン・ツリーのルートは「システム」アイコンです。このルートから、ツリーは次の順序で拡張されます。

1. コントローラ
2. 物理ドライブ(複数)
3. SCSI チャネル
4. ドライブ

メイン・パネル (すなわち、右方のパネル) には、ルートとしてコントローラ付きでツリーが表示されます。このツリーには次が表示されます。

- 構成を完了すると定義されるアレイ(複数)。

- 構成を完了すると定義されるホットスペア・ドライブ。

- すべてのアレイのサイズ。

- すべての物理ドライブのサイズ。

- 各アレイ内に定義されている物理ドライブ。

- ホットスペア・ドライブとして定義されている物理ドライブ。

右方のツリーには 2 つのタイプの項目 (新しい項目および既存項目)があります。まだ構成内に含まれていない場合には、新しい項目を変更することができます。既存項目は変更または削除することができません。

スパン・アレイを作成したい場合には、「スパン・アレイ」ボックスをクリックしてください。「次へ」をクリックすると、メイン・ツリーには「システム」アイコンがメイン・ツリーのルートとして依然として表示されています。このルートから、ツリーはコントローラおよびそのアレイに拡張されます。メイン・パネル (すなわち、右方のパネル) には、ルートとしてコントローラ付きでツリーが表示されます。このツリーには次が表示されます。

- 構成を完了すると定義されるスパン・アレイ(複数)。

- すべてのアレイのサイズ。

### ツール・バー

現在のトピック
パネルについてのヘルプ情報を表示します。

### メニュー・バー

「表示」==>
  ツール・バー
    ツール・バーをオン / オフにします。デフォルトはオン (すなわち、チェック状態) です。
  ステータス・バー
    ステータス・バーをオン / オフにします。デフォルトはオン (すなわち、チェック状態) です。
「アクション」==>
  このメニューには、選択された「メイン・ツリー」アイコンに有効なすべてアクションが表示されます。
    注: 選択されたオブジェクトに有効なアクションがない場合には、「アクション」メニューがぼかし表示されます。
「ヘルプ」==>
  現在のトピック
    パネルについてのヘルプ情報を表示します。
  検索
    ヘルプ・システムで指定する 1 つ以上のワードを検索して、そのワードが含まれているトピックのリストが表示されます。
  索引
    ヘルプ・システム索引を表示します。
  目次
    ヘルプ・システムの目次を表示します。ヘルプ・システム・トピックを理解するために目次を使用することができます。
  ServeRAID マネージャーのバージョン情報
    ServeRAID マネージャーのバージョン番号、著作権、およびリーガル情報を表示します。