## 邏輯磁碟機範例

### 範例 1

本陣列由三部 1 GB 磁碟機組成。請指定 RAID 層次 0，該層次於會使用不含冗餘或同位儲存體的陣列之中的所有磁碟機；然後再 鍵入 1000。 邏輯磁碟機實際上僅使用 999 MB，因為該數目是可以被 3 整除，且小於並最接近 1000 的數字。

###

### 範例 2

本陣列由三部 1 GB 磁碟機組成。 請指定 RAID 層次 1，該層次可以提供磁碟映射，以及將資料交錯放置於陣列中的所有磁碟。因為資料映射的緣故，邏輯磁碟機的容量是同屬於本陣列的硬碟機之實體容量的 50%。如果您鍵入 1000，所使用的實體容量則是 2000 MB，兩倍於邏輯磁碟機容量的大小。可以被 3 整除，且小於並最接近 2000 的數字是 1998，這是將要使用的實際空間。邏輯磁碟機大小是 999 MB，只有實體容量的 50%。

###

### 範例 3

本陣列由三部 1 GB 磁碟機組成，並請指定RAID 層次 5。資料會交錯儲存於於陣列中所有磁碟機 (三部) 中，但是會有相當於一部磁碟機的空間作為重覆。因此，如果您鍵入 1000，「大小 (MB)」欄位中仍然會是 1000，因為可用來儲存資料的空間會一分為 2 (磁碟機)。使用的實體容量則是 1500 MB。