## Individuazione unità

E' possibile identificare l'hardware nel server grazie al lampeggiamento della luce associata all'hardware selezionato.

1. Selezionare una delle icone della struttura principale ad eccezione dei sistemi gestiti o di Sistema .
2. Selezionare Azioni --> Identifica.

   ServeRAID Manager invia un comando al firmware per avviare il lampeggiamento di una o più luci di unità fisiche, a seconda dei seguenti elementi:

   - Elemento della struttura principale
   - Se l'elemento e i relativi sottosistemi sono controllati da un dispositivo di enclosure

3. Selezionare OK per interrompere il lampeggiamento delle luci di unità.

### Utilizzo dell'opzione Identifica per operare con i sistemi

Quando si seleziona quest'azione per un'icona della struttura principale, ServeRAID Manager fa lampeggiare la luce hardware associata all'icona selezionata.

A seconda dell'icona selezionata nella visualizzazione della struttura ad albero principale, è possibile identificare:

- Un'unità
- Tutte le unità
- Un canale di unità
- Un'unità logica
- Tutte le unità logiche
- Un array o un array suddiviso
- Tutti gli array

E' possibile selezionare un solo elemento alla volta. L'hardware continua a lampeggiare fino a quando non si seleziona OK nella finestra dei messaggi.

L'opzione Identifica funziona solo sui controller con un processore SAF-TE e il firmware appropriato. Il processore utilizza un IS SCSI, quindi viene visualizzato nella struttura ad albero principale come segue:

Enclosure

Se la luce di un'unità o le luci di una serie di unità non lampeggiano, questo accade perché tutto il sottosistema o solo una parte di esso non è controllata da un processore SAF-TE.

Ad esempio, se il canale SCSI 1 dispone di un processore SAF-TE a differenza del canale SCSI 3 e si sceglie di identificare tutte le unità fisiche, lampeggerà solo il canale SCSI 1.

L'opzione Identifica è particolarmente utile per la gestione di enclosure, come Netfinity(R) EXP15. E' possibile utilizzare Identifica per chiarire con quali unità dell'enclosure si deve operare, prima di estrarle dall'enclosure.

Se è presente un processore SAF-TE e il controller supporta l'identificazione unità, è possibile individuare i componenti attenendosi a quanto segue.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su: | Per identificare...
Controller | Tutte le unità fisiche sul controller
Array | Tutte le unità fisiche in tutti gli array
Unità logiche | Tutte le unità fisiche in tutte le unità logiche
Unità fisiche | Tutte le unità fisiche
Unità hot-spare | Tutte le unità hot-spare
Array x | Tutte le unità fisiche nell'array selezionato
Array suddiviso? | Tutte le unità fisiche nell'array suddiviso selezionato
Unità logica? | Tutte le unità fisiche nell'unità logica selezionata
Unità logiche nell'array x | Tutte le unità fisiche nelle unità logiche selezionate
Unità logiche in un array suddiviso? | Tutte le unità fisiche nelle unità logiche selezionate
Unità fisica? | L'unità fisica selezionata.
Unità fisiche nell'array x | Tutte le unità fisiche nell'array selezionato
Unità fisiche in un array suddiviso x | Tutte le unità fisiche nell'array selezionato
Canale x | Tutte le unità fisiche nel canale selezionato