## 實體磁碟機狀態

####

#### 故障

實體硬碟機故障。 處於「上線」、「熱備用」或「重新建置」等狀態中的磁碟機故障了。該磁碟機不回應指令，這表示 ServeRAID 控制器無法與它適當地通信。

一部硬碟機處於故障狀態時，並非表示一定要更換它。更換磁碟機之前，請確定是否已完成下列動作：

1. 所有接線都已正確地連接到背面以及硬碟機。此外，檢查伺服器內部所有接線是否也都已正確地連接。

2. 熱抽換磁碟機托盤已適當地放在磁碟機機架中。

#### 熱備用

熱備用磁碟機是指一部硬碟機，系統會在類似磁碟機失效時，將該部磁碟機定義成自動磁碟機。 熱備用磁碟機的容量必須等於或大於被更換磁碟機的容量。

備註：

1. 如果您想要有一部熱備用磁碟機或待命熱備用磁碟機，並將您的其中一部邏輯磁碟機指定成 RAID 層次 5，那麼，您至少必須有四部硬碟機。

2. 假設某一陣列中僅含指定成 RAID 層次 0 的邏輯磁碟機，那麼，當該陣列中的磁碟機失效時，ServeRAID 控制器不會啟動熱備用磁碟機。

#### 上線

磁碟機在上線中。它可以適當地運作，並屬於陣列的一部份。

####

#### 備妥

ServeRAID 控制器會將備妥磁碟機視為可定義的磁碟機。

#### 重新建置

正在重新建置磁碟機。

####

#### 待命

待命磁碟機是指一部已卸下 CD-ROM、磁帶、活動型媒體或貯存櫃的硬碟機。