## Niveau RAID x0

Le niveau RAID x0 renvoie aux niveaux RAID 00, 10, 1E0 et 50. Le niveau RAID x0 est le niveau qui inclut le plus d'unités physiques dans une grappe de disques. Ainsi, les unités logiques sont plus grandes et les performances ainsi que la fiabilité sont améliorées. Les niveaux RAID 0, 1, 1E, 5 et 5E ne permettent pas l'utilisation de plus de 16 unités physiques dans une grappe de disques. Toutefois, les niveaux RAID 00, 10, 1E0 et 50 incluent plus d'unités physiques en gérant une grappe de grappes de disques, ou une grappe fractionnée. Ce système d'exploitation utilise l'unité logique de la grappe fractionnée de la même façon qu'une unité logique de grappe de disques standard.

Remarque : le niveau RAID x0 n'est disponible que sur les contrôleurs SCSI IBM ServeRAID-4H, ServeRAID-4M et ServeRAID-4L.

Le niveau RAID x0 requiert au moins 2 unités et prend en charge 60 unités maximum.

L'illustration ci-dessous est un exemple d'unité logique de niveau RAID 10.

### Exemple de niveau RAID 10

Démarrez avec six unités physiques. |
Créez trois grappes de disques (appelées A, B et C), chaque grappe utilisant deux unités physiques. |
Ensuite, créez une grappe fractionnée (appelée *) qui fractionne les trois grappes de disques. |
Une unité sous-logique est créée dans chaque grappe de disques (A, B et C). Ensuite, les données sont segmentées entre les unités physiques de la grappe et créent des blocs. Dans chaque grappe de disques, les données de l'unité de droite correspondent à la copie de l'unité de gauche. Cela est dû au fait que les unités sous-logiques (A, B et C) sont de niveau RAID 1 dans une implémentation de niveau RAID 10 (voir le tableau ci-après). |
Ensuite, créez une unité logique dans la grappe fractionnée (*). Les données sont segmentées dans cette unité logique et créent des blocs (1-12). Aucun de ces blocs n'est redondant. Cela est dû au fait que l'unité logique est de niveau RAID 0 dans une implémentation de niveau RAID x0 (voir le tableau ci-après). |

Niveau RAID | indique que l'unité sous-logique est de | et que l'unité logique de la grappe fractionnée est de
--- | --- | ---
00 | Niveau RAID 0 | Niveau RAID 0
10 | Niveau RAID 1 | Niveau RAID 0
1E0 | Niveau RAID 1E | Niveau RAID 0
50 | Niveau RAID 5 | Niveau RAID 0

Avec le niveau RAID 10, 1E0 et 50, si l'une des unités physiques est hors service dans une unité sous-logique, le contrôleur ServeRAID transmet les demandes de lecture et d'écriture aux unités opérationnelles restantes de l'unité sous-logique. Avec le niveau RAID 00, la défaillance d'une unité physique dans l'unité sous-logique entraîne la perte de données.

Voir également

Technologie RAID
Taille de l'unité de segmentation
Sélection d'un niveau RAID
Niveau RAID 0
Niveau RAID 1
Niveau RAID 1 avancé
Niveau RAID 5
Niveau RAID 5 avancé