## Niveau RAID 5

Le niveau RAID 5 requiert au moins trois unités physiques. Ce niveau RAID segmente les données et la parité sur toutes les unités de la grappe de disques. Lorsque vous associez le niveau RAID 5 à une grappe de disques, sa capacité est réduite de la capacité d'une unité (pour le stockage des données de parité).

Le niveau RAID 5 fournit à la fois une protection des données et un débit amélioré. Il offre une capacité plus élevée que le niveau RAID 1 qui, quant à lui, permet de meilleures performances.

Le niveau RAID 5 requiert 3 unités au moins et, selon le niveau de microcode et la taille de l'unité de segmentation, prend en charge 8 ou 16 unités maximum.

L'illustration ci-dessous est un exemple d'unité logique de niveau RAID 5.

### Exemple de niveau RAID 5

Démarrez avec quatre disques physiques. |
Créez une grappe de disques à l'aide de trois des unités physiques, et gardez la quatrième comme unité de secours. |
Ensuite, créez une unité logique dans cette grappe de disques. |
Les données sont réparties entre les unités et créent des blocs. Le stockage de données de parité (signalé par *) est aussi segmenté et se déplace d'une unité à l'autre. Un bloc de parité (*) contient une représentation des données d'autres blocs du même segment. Par exemple, le bloc de parité du premier segment contient la représentation des données des blocs 1 et 2. |
Si une unité physique est défaillante dans la grappe de disques, le contrôleur ServeRAID transmet les demandes de lecture et d'écriture à l'unité opérationnelle restante de la grappe de niveau RAID 5, qui est l'unité de secours. |

Voir également

Technologie RAID
Taille de l'unité de segmentation
Sélection d'un niveau RAID
Niveau RAID 0
Niveau RAID 1
Niveau RAID 1 avancé
Niveau RAID 5 avancé
Niveau RAID x0