## 逻辑驱动器示例

### 示例 1

该阵列由三个 1 GB 驱动器组成。指定 RAID 级别 0，该级别使用阵列中的所有驱动器，没有冗余或奇偶校验存储器；然后输入 1000。 逻辑驱动器实际上将只使用 999 MB，因为此数目最接近并小于 1000 且能被 3 整除。

###

### 示例 2

该阵列由三个 1 GB 驱动器组成。 指定 RAID 级别 1， 该级别提供磁盘镜像并将数据分布在阵列中的所有驱动器上。由于对数据进行了镜像操作， 所以逻辑驱动器的容量是编入该阵列中硬盘驱动器的物理容量的 50%。若输入 1000， 则使用的物理容量为 2000 MB，两倍于逻辑驱动器大小。最接近并小于 2000 且能被 3 整除的数为 1998，这将是使用的实际空间。逻辑驱动器大小为 999 MB，这是物理容量的 50%。

###

### 示例 3

该阵列由三个 1 GB 驱动器组成，并且您指定了 RAID 级别 5。数据分布在阵列中所有三个驱动器上， 但等价于一个驱动器的空间用于冗余存储器。因此，若输入 1000，则数字 1000 保留在“大小”(MB) 字段中，因为该数字能被 2（驱动器）整除，这就是可用于数据的空间。使用的物理容量为 1500 MB。