### Das funktionsunfähige Laufwerk konnte von Controller [Nummer], Kanal [Nummer], SCSI-ID [Nummer] nicht entfernt werden.
Das Hot-Spare-Laufwerk in Bereitschaft konnte von Controller {Nummer}, Kanal {Nummer}, SCSI-ID {Nummer} nicht gelöscht werden.

Erklärung: Das Hot-Spare-Laufwerk (in Bereitschaft) konnte aufgrund eines Hardwarefehlers nicht gelöscht werden.

Maßnahme:

1. Überprüfen Sie, ob Controller, Kabel und Festplattenlaufwerke ordnungsgemäß installiert sind.
2. Überprüfen Sie, ob das Laufwerk mit Strom versorgt wird.
3. Wiederholen Sie den Befehl.
4. Kann der Befehl immer noch nicht ausgeführt werden, führen Sie einen Neustart des Servers durch, und wiederholen Sie den Befehl.