### Une unité est hors service sur le contrôleur [numéro], canal [numéro], ID SCSI [numéro].

Explication : L'un des événements suivants s'est produit :

- Une erreur de communication s'est produite entre l'unité et la carte.
- La carte n'a pas fonctionné.

Action : Vérifiez les éléments suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous :

- Alimentation des boîtiers externes, connexions
- Connexion des câbles
- Broches endommagées, tordues ou enfoncées, raccordement (pour les systèmes sans fonds de panier), fonds de paniers, unités et carte
- Si aucun problème de connexion n'est détecté, l'ordre de remplacement des éléments est : le raccordement (pour les systèmes sans fonds de panier), les câbles, les fonds de paniers, les unités et la carte. Avant de remplacer une unité ou une carte, assurez-vous que les éléments existants disposent de la toute dernière version du microcode (firmware) et que l'incident persiste.