## SCSI 転送速度の変更

(始動可能 CD モードのみ。)

このアクションを使用して、 SCSI 転送速度を変更します。

1. メイン・ツリーから SCSI チャネルをクリックします。
2. 「アクション」 --> 「SCSI 転送速度の変更」をクリックします。
3. メニューから転送速度をクリックします。以下の項目を選択できます。
   - 最適値

   > この値はユーザーのコントローラがサポートする場合に使用可能ですが、そうでない場合、最適値はメニューに表示されません。最適値はデフォルト値です。転送速度が最適値に設定されるときには、使用中の SCSI ドライブのタイプと記憶域筐体に基づいて、 ServeRAID コントローラが最適の転送速度を判別します。

   - Ultra160 SCSI
   - Ultra2 SCSI
   - UltraSCSI
   - Fast SCSI-2
   - SCSI-2
   - SCSI-1

   > この値はユーザーのコントローラが SCSI-1 に設定される場合に使用可能ですが、 SCSI-1 はメニューに表示されません。