### No se pudo habilitar la reconstrucción de intercambio dinámico para el controlador [número].

Explicación: Se ha producido un error de hardware.

Acción:

1. Verifique si el controlador, los cables y las unidades de disco duro están instalados correctamente.
2. Verifique si hay alimentación en los discos.
3. Si el mandato sigue fallando, vuelva a iniciar el servidor e intente de nuevo el mandato.