## 理解增强型 RAID 级别 1

若阵列中有三个或更多物理驱动器，则不能选择 RAID 级别 1；可以选择增强型 RAID 级别 1（RAID 级别 1E）。

RAID 级别 1E 将镜像技术与数据分块技术结合在一起。此 RAID 级别将数据和数据的副本分布在阵列中所有驱动器上。如同标准 RAID 级别 1 一样， 对数据进行了镜像操作，因此逻辑驱动器的容量是该阵列中物理驱动器组合的阵列容量的 50%。

RAID 级别 1E 至少需要三个驱动器，这取决于固件级别和数据块单元大小，最多支持 8 个或 16 个驱动器。

下图是 RAID 级别 1E 逻辑驱动器的示例。

### 增强型 RAID 级别 1 示例

从 3 个物理驱动器开始。 |
使用物理驱动器创建阵列。 |
然后，在该阵列中创建一个逻辑驱动器。 |
将数据分布在这些驱动器上， 创建数据块。 注意：标有 *的块是数据块， 标有 ** 的块是前一数据块的副本。还要注意：镜像块中的每个数据块移位到一个驱动器中。 |

对于 RAID 级别 1E， 若一个物理驱动器发生故障，ServeRAID 控制器将读／写请求切换到 RAID 级别 1E 阵列中其余起作用的驱动器。

另见

理解 RAID 技术
理解数据块单元大小
选择 RAID 级别
RAID 级别 0
RAID 级别 1
RAID 级别 5
增强型 RAID 级别 5
RAID 级别 x0