## 논리 드라이브에서 Write-Back 및 Write-Through 모드 이해
(캐시 쓰기 모드 옵션)

캐시 쓰기 모드 옵션에는 다음 두 개의 모드가 있습니다.

Write-Back 모드에서 운영 체제는 저장 영역에 기록하기 위해 데이터를 컨트롤러로 전송합니다. 그 다음, 컨트롤러는 실제로 저장영역에 데이터를 기록하기 전에 운영 체제에 승인을 전송합니다. 이렇게 함으로써, 성능은 증가되지만 위험이 따를 수 있습니다. 예를 들어, 전원 장애가 발생한 경우 현재 컨트롤러 캐시의 데이터가 손실됩니다. 배터리 백업 캐시 장치를 설치하여 이러한 위험을 막을 수 있습니다. 이 장치는 전원 장애 발생시 컨트롤러 캐시의 데이터를 보존합니다.

참고:

1. 배터리 백업 캐시 장치없이 Write-Back 모드를 사용하는 동안 정전이 되면 데이터가 손실될 수 있습니다.

2. 배터리 백업 캐시를 설치하지 않고 이 기능을 Write-Back 모드로 설정한 경우, 마지막 조작후 최소 10초가 지난 다음 시스템을 끄십시오. 이를 따르지 않는 경우에는 데이터가 손실될 수 있습니다.

Write-Through 모드에서 운영 체제는 저장영역에 기록하기 위해 데이터를 컨트롤러로 전송합니다. 그 다음, 컨트롤러는 데이터를 저장영역에 기록하고 운영 체제에 승인을 전송합니다. 이 모드는 성능을 떨어뜨릴 수 있지만 데이터를 손실할 위험이 없습니다.