## BIOS 互換性マッピングを使用可能 / 使用不可

(始動可能 CD モードのみ。)

このアクションは、BIOS 互換性マッピングを変更するために使用します。「拡張」は 8 GB 拡張を、 「限定」は 2 GB 限定を意味します。

1. メイン・ツリーからコントローラをクリ ックします。
2. 「アクション」 --> 「BIOS 互換性マッピングの変更」をクリックします。
3. 「拡張」または「限定」をクリックします。
4. 「はい」をクリックします。

ServeRAID コントローラでは、PCI RAID アダプターまたはストリーミング RAID アダプター/A 構成からドライブを移行することができます。このアクションを使用して、2 GB または 8 GB マッピングのいずれかを選択することにより、これらの古いドライブ構 成との互換性を ServeRAID コントローラに与えることができます。 デフォルトは 8 GB です。