## 依陣列容量來選取 RAID 層次

請考慮這個 RAID 層次... | 如果陣列有...
RAID 層次 0 | 某一陣列中的一部或多部硬碟機。 備註： 如果該陣列只包含一部硬碟機，這是您唯一的選擇。 您可以為任何邏輯磁碟機選取 RAID 0。
RAID 層次 1 | 兩部硬碟機。兩部硬碟機的預設值是 RAID 層次 1。
RAID 層次 1E | 三部或更多部硬碟機。
RAID 層次 5 | 三部或更多部硬碟機。
RAID 層次 5E | 四部或更多部硬碟機。
RAID 層次 00 | 兩部或更多部硬碟機。
RAID 層次 10 | 四部或更多部硬碟機。
RAID 層次 1E0 | 六部或更多部硬碟機。
RAID 層次 50 | 六部或更多部硬碟機。

備註：如果您打算使用變更 RAID 層次 ，您必須指定同一個 RAID 層次給陣列中的所有邏輯磁碟機。

### 亦請參閱

選取 RAID 層次 （效能調整）