## Modificación de la velocidad de transferencia SCSI

(Sólo modalidad de CD arrancable.)

Utilice esta acción para modificar la velocidad de transferencia SCSI.

1. Pulse un canal SCSI del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Modificar la velocidad de transferencia SCSI.
3. Pulse una velocidad de transferencia del menú. Están disponibles las opciones siguientes:
   - Óptima

   > Este valor esta disponible si el controlador lo soporta; de lo contrario, Óptima no aparece en el menú. Óptima es el valor por omisión. Cuando la velocidad de transferencia se establece en Óptima, el controlador de ServeRAID determina la mejor velocidad de transferencia, basándose en los tipos de discos SCSI y de las unidades de almacenamiento en uso.

   - Ultra160 SCSI
   - Ultra2 SCSI
   - UltraSCSI
   - Fast SCSI-2
   - SCSI-2
   - SCSI-1

   > Este valor está disponible si el controlador está establecido en SCSI-1, de lo contrario, SCSI-1 no aparece en el menú.