## Sostituzione e ricreazione di un'unità

Quando un'unità disco rigido si danneggia, è necessario eseguire un'operazione di ricreazione, per ricostruire i dati relativi alla periferica nel rispettivo array disco. I controller ServeRAID possono ricreare unità logiche livello RAID 1 e livello RAID 5, ma non possono ricreare i dati memorizzati nelle unità logiche livello RAID 0. Per evitare problemi di integrità dei dati, i controller ServeRAID impostano le unità logiche livello RAID 0 sull'opzione di blocco, durante un'operazione di ricreazione. Una volta completata l'operazione di ricreazione, è possibile sbloccare le unità logiche livello RAID 0 e riaccedervi. E' importante ricordare tuttavia che l'unità logica potrebbe contenere dati danneggiati.

Per eseguire un'operazione di ricreazione:

1. Selezionare l'unità fisica non funzionante dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare Azioni --> Sostituisci unità e ricrea.
3. Selezionare OK, per utilizzare lo stesso alloggiamento unità e l'ID SCSI, se l'unità non funzionante è stata fisicamente sostituita con una nuova unità.

Una volta sostituita l'unità non funzionante con una nuova unità, ServeRAID Manager avvia automaticamente la ricreazione dell'unità. Viene visualizzato un indicatore di stato nella barra di stato.

Avvalersi di quest'azione sulle unità non funzionanti che fanno parte di una un'unità logica critica. Se l'unità non funzionante non fa parte di alcuna unità logica critica, ma si trova nell'array, non è possibile servirsi di quest'azione. Utilizzare Imposta lo stato dell'unità su online.

Nota:

- il controller ServeRAID può eseguire solo un'operazione di ricreazione alla volta.
- Se l'array contiene un'unità logica critica, l'operazione di ricreazione modifica lo stato dell'unità disco rigido da non funzionante a ricreazione. Al termine del processo di ricreazione, lo stato dell'unità disco rigido passa da ricreazione a online (se si esegue un'operazione di ricreazione in un'unità pronta, l'unità non funzionante viene rimossa dall'array disco e diventa un hot-spare non funzionante).
- L'unità disco rigido ricreata deve avere la stessa dimensione o essere maggiore dell'unità danneggiata.
- Se è disponibile un'unità hot-spare, viene avviata automaticamente un'operazione di ricreazione.
- Se sono disponibili più unità hot-spare, il controller ServeRAID esamina tutte le unità su ogni canale per individuare un'unità hot-spare della dimensione appropriata. La prima unità hot-spare appropriata entra nello stato di ricreazione.