## ハード・ディスク・ドライブの容量および使用不可スペース

ハード・ディスク・ドライブの容量はアレイを作成する方法に影響します。アレイのドライブはそれぞれ異なった容量のものとすることができます (1 GB または 2 GB など) が、 ServeRAID コントローラはそれらが最小のディスク・ドライブの容量であるかのように取り扱います。

たとえば、アレイ中の 3 台の 1 GB ドライブと 1 台の 2 GB ドライブをグループにする場合には、アレイの合計容量は 1 GB の 4 倍、または 4 GB となり、実際に使用可能な 5 GB ではありません。2 GB ドライブの残りのスペースは 使用不能の容量です。

逆に、大きなドライブのアレイに小さいドライブを追加する場合 (1 GB のドライブを 3台の 2 GB ドライブを含むグループに追加する、など) には、そのアレイの合計容量は 4 GB となり、実際に使用可能な 7 GB ではありません。したがって、アレイを作成する最適な方法は、同じ容量をもつハード・ディスク・ドライブを使用する方法です。

また、ホットスペア・ドライブは、少なくとも、アレイ中の最小のドライブと同じでなければなりません。