## 物理驱动器状态

####

#### 有故障

该物理硬盘驱动器有故障。 处于联机、热备用或重建状态的驱动器已有故障。它不响应命令，这意味着 ServeRAID 控制器不能与该驱动器正常通信。

硬盘驱动器处于故障状态未必意味着必须替换该驱动器。在替换该驱动器之前，确保：

1. 将所有电缆正确连接至底板和硬盘驱动器。并进行检查，以确保已正确连接服务器内的所有电缆。

2. 将热备用驱动器匣子正确插入驱动器机架中。

#### 热备用

热备用驱动器是这样的一个硬盘驱动器：当类似的驱动器发生故障时，它将自动启用。热备用驱动器的驱动器容量必须等于或大于要被替换的驱动器的容量。

注意：

1. 若想要具有热备用驱动器或后备热备用驱动器并将 RAID 级别 5 指定给逻辑驱动器之一，则必须至少有四个硬盘驱动器。

2. 即使只包含指定了 RAID 级别 0 的逻辑驱动器的阵列中发生驱动器故障， ServeRAID 控制器也将不会激活热备用驱动器。

#### 联机

该驱动器是联机的。它工作正常并且是阵列的一部分。

####

#### 就绪

ServeRAID 控制器将就绪驱动器看成是可用于定义的。

#### 重建

正在重建该驱动器。

####

#### 后备

后备驱动器是已停止运转的硬盘驱动器、CD-ROM、磁带、可移动媒体或安装箱。