## 更改数据块单元大小

（仅适合“可启动 CD”方式。）

使用此操作设置控制器从每个驱动器中一次读取的数据块的大小。

1. 从“主目录树”单击控制器。
2. 单击操作 --> 更改数据块单元大小。
3. 单击某个数据块单元大小。以下选项可用：
   - 8 KB

   > 使用此数据块单元大小，一个阵列最多可以具有 16 个物理驱动器。

   - 16 KB

   > 使用此数据块单元大小，一个阵列最多可以具有 16 个物理驱动器。

   - 32 KB

   > 若控制器支持具有 16 个物理驱动器的阵列并使用 32 K 数据块单元大小，或控制器不包含 8 个以上物理驱动器的阵列，则此设置可用。否则，此设置不可用。

   - 64 KB

   > 若控制器支持具有 16 个物理驱动器的阵列并使用 64 K 数据块单元大小，或控制器不包含 8 个以上物理驱动器的阵列，则此设置可用。否则，此设置不可用。

要使整体性能最优，选择接近系统 I/O 请求大小的大小。

注意：在配置阵列并将数据存储在逻辑驱动器上之后，若不删除逻辑驱动器中的数据， 就不能更改数据块单元大小

### 另见

调整系统的性能
理解超前读高速缓存方式
理解数据块单元大小