## 複查系統資訊

1. 展開左畫面中系統的「主樹狀結構」檢視畫面。
2. 在樹狀結構中按一下特定的元件。該元件的相關資訊即顯示在「資訊」畫面中 (亦即右畫面)。

「主樹狀結構」會顯示下列項目的最大數值：

- 無限的系統節點
- 系統最多可有 12 個控制器
- 控制器最多可有 8 個陣列
- 控制器最多可有 8 部邏輯磁碟機
- 控制器最多可有 3 個通道
- 通道最多可有 15 部實體磁碟機

如果系統中的任何一個控制器發生下列一種情況時，「主樹狀結構」就會顯示一個系統警告圖示 ：

- 實體磁碟機故障
- 實體磁碟機上發生 PFA
- 邏輯磁碟機嚴重失效或離線
- 邏輯磁碟機暫停執行
- 電池備份快取錯誤
- 控制器未回應
- 貯存櫃發生錯誤

如果有任何一個系統警告圖示 ，那麼受管理的系統圖示也會顯示它的警告圖示 。

### 系統物件及其資訊

#### 受管理的系統物件

- 父節點之下受管理的系統數目，包括本端系統。

#### 系統物件

- 伺服器名稱表示伺服器的系統名稱。
- 控制器數表示伺服器中的 ServeRAID 控制器數。
- 作業系統表示已安裝的作業系統。
- 裝置驅動程式表示 ServeRAID 裝置驅動程式層次。

#### 控制器物件

- 控制器類型表示系統主機板上的控制器是 ServeRAID、ServeRAID II、ServeRAID 3H、ServeRAID 3L 或 ServeRAID。這個類型只會在您的 BIOS 版本是 3.0 或更新時出現。

- ServeRAID 號碼是 ServeRAID 控制器號碼。這個號碼只有在 BIOS 版本是 3.0 版之前時才會出現。

- 狀態只有在控制器不運作時出現。

- BIOS 版本顯示控制器上的 BIOS 版本。這個資訊只有在 BIOS 版本是 3.0 或更新時才會出現。

- 韌體版本顯示 ServeRAID 韌體的版本。

- 實體槽顯示 ServeRAID 控制器實際上的實體槽位置，例如 PCI 槽 4。這個槽只有在 BIOS 為版本 3.0 或更新時才會顯示出來。

- 電池備份寫入快取顯示該快取是「已安裝」、「未安裝」、 「損毀」或「需要電池」。此列只有當 ServeRAID 支援「電池備份」 裝置時才會顯示。

- 先讀快取模式 顯示該功能是「已啟用」、「已停用」或「適應性」。 在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」可以變更此功能的設定值。

- 等量單位大小顯示等量大小設定值 8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」可以變更此設定值。

- 重新建置率顯示比率設定為 「高」、「中」或「低」。在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」 可以變更此設定值。

- 熱抽換重新建置顯示這個功能已經啟用。此設定只有在 ServeRAID 韌體支援熱抽換重新建置時才會顯示。

- 資料刷新顯示這個功能已經啟用。此設定只有在 ServeRAID 韌體支援資料刷新時才會顯示。

- 自動同步化 顯示這個功能已經啟用。此設定只有在 ServeRAID 韌體支援自動同步化時才會顯示。

- 叢集作業 在 ServeRAID 韌體支援叢集作業的前題下，基於叢集友機 ID 和合併群組 ID 架構，表示「已啟用」或「已停用」。

- 控制器名稱顯示控制器的名稱 (如果該控制器是叢集的一部份)。在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」 可以變更這個名稱。

- 友機控制器名稱顯示控制器的名稱 (如果該控制器是叢集的一部份)。在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」 可以變更這個名稱。

- 無人式模式 顯示此設定值為「已啟用」或「已停用」。在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」 可以變更這個模式。

- BIOS 相容性對映顯示此設定值為「延伸」或「限制」。在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」 可以變更此設定值。

- 陣列數目顯示已定義陣列的數目。

- 邏輯磁碟機數目顯示已定義的邏輯磁碟機數目。

- 熱備用磁碟機數目顯示已定義的熱備用磁碟機數目。

- 備妥磁碟機數目顯示可進行架構的實體磁碟機數目。

  ####

#### 陣列物件

每一個已定義陣列都會顯示下列資訊：

- 陣列顯示所選取陣列的字母。

- 大小顯示 數量總計，以 MB 為單位。

- 可用空間顯示剩下的可用空間數量，以 MB 為單位。

- 邏輯磁碟機顯示每一個陣列中的邏輯磁碟機數目。

#### 邏輯磁碟機物件

每一個已定義邏輯磁碟機都會顯示下列資訊：

- 邏輯磁碟機顯示所選取的邏輯磁碟機數目。

- 陣列顯示陣列的字母。

- 大小顯示邏輯磁碟機大小，以 MB 為單位。

- RAID 層次顯示 RAID 的架構層次。

#### 熱備用磁碟機物件

- 顯示熱備用磁碟機和待命熱備用磁碟機的總數。這個數目不包括故障的熱備用磁碟機。

#### 實體磁碟機物件

- 顯示每一個通道上的磁碟機數目。

#### 陣列或跨接陣列查詢 (?) 物件

- 陣列識別碼表示所選取陣列字母或跨接陣列號碼。

- 陣列大小 (以 MB 為單位) 表示數量總計，以 MB為單位。

- 可用空間 (以 MB 為單位) 是尚可提供的可用空間數量，以 MB 為單位。如果陣列包含「增強型 RAID 層次 5」邏輯磁碟機，那麼可用空間便是 0。

- 邏輯磁碟機數目是選取的陣列或跨接陣列中的邏輯磁碟機數目。

- 實體磁碟機數目是選取的陣列或跨接陣列中的實體磁碟機數目。

#### 跨接陣列中的陣列查詢 (?) 物件

- 陣列顯示所選取的跨接陣列中的陣列字母。

- 大小顯示數量總計，以 MB 為單位。

- 可用空間是剩下的可用空間數量，以 MB 為單位。

- 邏輯磁碟機是所選取的陣列中的邏輯磁碟機數目。

#### 陣列中的邏輯磁碟機查詢 (?) 物件

在指定陣列中的每一個已定義邏輯磁碟機都會顯示下列資訊：

- 邏輯磁碟機顯示所選取的邏輯磁碟機數目。

- 陣列顯示陣列的字母。

- 大小顯示邏輯磁碟機大小，以 MB 為單位。

- RAID 層次顯示 RAID 的架構層次。

#### 陣列中的實體磁碟機查詢 (?) 物件

- 對每一個通道而言，已選取的陣列中至少有一個磁碟機，對選取的陣列而言，表示通道上的磁碟機數目。

#### 邏輯磁碟機查詢 (?) 物件

- 邏輯磁碟機表示如定義於控制器中的所選取邏輯磁碟機數目。

- 陣列字母表示包含所選取邏輯磁碟機的陣列字母。

- 狀態表示邏輯磁碟機的狀態是暫停執行的、嚴重失效的、嚴重失效的移轉、嚴重失效的系統或移轉、離線、正常或系統。

- RAID 層次表示邏輯磁碟機 RAID 層次為 0、1、 1E、5 或 5E。

- 資料空間 (以 MB 為單位)表示在此邏輯磁碟機中的資料儲存體可用空間。

- 同位空間 (以 MB 為單位)表示在陣列中的同位儲存體配置空間。

- 建立日期表示邏輯磁碟機建立的日期。

- 寫入快取模式表示邏輯磁碟機是設定為「寫過」或「寫回」。在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」可以變更此設定值。

- 合併群組號碼顯示合併群組號碼 (如果控制器是叢集的一部份)。如果您剛建立邏輯磁碟機，可使用叢集架構來變更此號碼。否則，請在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式。

- 合併群組狀態顯示「共用」或「非共用」(如果控制器是叢集的一部份)。如果您剛建立邏輯磁碟機，可使用叢集架構來變更此狀態。否則，請在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」。

  ####

#### SCSI 通道物件

- 磁碟機數目顯示 SCSI 通道上的磁碟機數目。所顯示的磁碟機可併入非抽取式硬碟機、 光碟機、磁帶機以及抽取式硬碟機。

- SCSI 傳輸速度表示速度為「最佳」、 Ultra2 SCSI、UltraSCSI、Fast SCSI-2、SCSI-2 或 SCSI-1。 在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」可以變更這個速度。

- SCSI 起始器 ID 表示 SCSI 通道的起始器 ID。 在「可啟動的 CD」模式中使用「ServeRAID 管理程式」 可以變更這個 ID。

  ####

#### 實體磁碟機查詢 (?) 物件

- 類型表示實體磁碟機是硬碟機、 光碟機、磁帶或抽取式媒體。

- 通道表示所選取的實體磁碟機所連接的通道。

- SCSI ID 表示所選取的實體磁碟機 SCSI ID。

- 大小 (以 MB 為單位)表示實體磁碟機的大小總計， 以 MB 為單位。 這項資訊不適用 CD-ROM、磁帶或處理器裝置。

- 狀態表示實體磁碟機為備妥、 上線、 故障、 重新建置中、 熱備用、 待命、 待命熱備用或保留。這項資訊僅適用於硬碟機。

- 陣列字母如果磁碟機定義於陣列中，則會表示包含所選取之實體磁碟機的陣列字母 (A 到 H)。

- 供應商顯示代表磁碟機製造商的字元。

- 產品/型號顯示代表該磁碟機產品或型號的字元。

- 序號顯示磁碟機序號。

- 韌體層次顯示磁碟機目前使用的韌體層次。

- PFA 錯誤表示預測性失效警訊的狀態 (「是」或「否」)。 「是」表示偵測到 PFA 錯誤，「否」則表示未偵測到 PFA 錯誤。
- 寫入快取模式表示將硬碟機設定在傳送確認訊息到控制器之前或之後儲存資料。您可以在備妥磁碟機上變更此設定值。

#### 貯存櫃物件

- 類型表示「貯存櫃」。

- 通道表示 1。

- SCSI ID 表示 15。

- 貯存櫃狀態表示「正常」、「嚴重失效的」或 「毀損」。內部的磁碟機貯存櫃 (系統內部的貯存櫃，如 5500，不是外部貯存櫃) 將不會顯示「貯存櫃狀態」。

- 風扇「n」狀態表示「正常」、「故障」或是「未安裝」。由於一個貯存櫃可能有一或多部風扇，因此「ServeRAID 管理程式」會表示每一部風扇的狀態。內部磁碟機貯存櫃 (例如在 Netfinity 5500 中的貯存櫃，而非外部貯存櫃) 將不會顯示「風扇狀態」。

- 電源供應器「n」狀態表示「正常」、「故障」或是「未安裝」。由於一個貯存櫃可能有一或多個電源供應器，所以「ServeRAID 管理程式」會表示每一個電源供應器的狀態。內部磁碟機貯存櫃 (例如在 Netfinity 5500 中的貯存櫃，而非外部貯存櫃) 將不會顯示「電源狀態」。

- 溫度狀態表示「正常」或「異常」。內部的磁碟機貯存櫃 (系統內部的貯存櫃，如 5500，不是外部貯存櫃) 將不會顯示「溫度狀態」。

- 供應商表示貯存櫃製造商。

- 產品/型號表示貯存櫃的產品號碼或型號。

- 序號「ServeRAID 管理程式」不會表示 Netfinity EXP10 和 EXP15 貯存櫃的序號。

- 韌體層次表示貯存櫃中的韌體層次。

- 貯存櫃 ID 表示 ID 設定值。此設定值是一個從 0 到 9 的數字，由使用者從貯存櫃後面選取。