## 更改硬盘驱动器上的高速缓存写入方式

使用此操作来启用或禁用硬盘驱动器的高速缓存写入方式设置。高速缓存写入方式确定硬盘驱动器在将确认信息发送到控制器之前或之后是否存储数据。

1. 从“主目录树”单击就绪驱动器。
2. 单击操作 --> 将高速缓存写入方式更改为“后写入／立即写入”(write-back/write-through)。
3. 单击是。

若将高速缓存写入方式设置为“后写入”(write-back)， 则控制器将数据发送到硬盘驱动器以便存储。接着， 硬盘驱动器在实际存储数据之前将一条确认信息发送到控制器。这样做可以提高性能， 但也包含风险。若发生电源故障，则当前在驱动器高速缓存中的数据会丢失。

> 注意： 若在使用“后写入”(write-back) 方式时发生电源断电，则可能会丢失数据。 仔细考虑是否在硬盘驱动器上启用“后写入”(write-back) 方式。根据您使用系统的方式，“后写入”(write-back) 方式可能不受欢迎。

若将高速缓存写入方式设置为“立即写入”(write-through)， 则控制器将数据发送到硬盘驱动器以便存储。 接着，硬盘驱动器存储数据； 然后发送一条确认信息到控制器。使用“立即写入”(write-through) 方式会降低性能， 但没有丢失数据的风险。